|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| GR_logo_DM_BW**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ****ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ****ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ**Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ & ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | **ΕΡΓΟ:****χρηματοδοτηση :** | **Προμήθεια ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Δομών κοινωνικής φροντίδας Δήμου Μαραθώνος****Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Αττική” 2014-2020στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας "10 – Ανάπτυξη – Αναβάθμιση στοχευμένων κοινωνικών υποδομών και υποδομών υγείας"**  |
| **Φορέας:** | **Δήμος Μαραθώνος** |
| **Προϋπολογισμός:** | **64.000,00 Ευρώ ΜΕ Φ.Π.Α.** |

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **α/α** | **Περιγραφή Ειδών**  | **Ποσότητα** | **Μονάδα** | **Τιμή** |  |
| **ΟΜΑΔΑΣ Α** | **Μονάδας** | **ΣΥΝΟΛΟ** |
| **«ΕΠΙΠΛΑ»** | **(€)** | **(€)** |
|  CPV : 39100000 | *(χωρίς ΦΠΑ)* |  |
| **Α1.** | ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΝΑΛΟΓΙΟ ΔΑΠΕΔΟΥ | 1 | τεμάχιο |  |  |
| **A2.** | Σαλονάκι(γωνιά παραμυθιού) | 1 | τεμάχιο |  |  |
| **Α3.** | Κουκλοθέατρο 100\*50\*140 | 2 | τεμάχιο |  |  |
| **Α4.** | Κουκλοθέατρο σπαστό 120\*60\*180 | 1 | τεμάχιο |  |  |
| **Α5.** | Παιχνιδοθήκη με 18 θέσεις | 1 | τεμάχιο |  |  |
| **Α6.** | Παιχνιδοθήκη με 12 θέσεις | 2 | τεμάχιο |  |  |
| **Α7.** | Καρεκλάκι χρωματιστό 6 τραβέρσες | 15 | τεμάχιο |  |  |
| **Α8.** | Γωνιά Μίμησης Κομμωτήριο | 4 | τεμάχιο |  |  |
| **Α9.** | Γωνιά Μίμησης Κουζίνα | 4 | τεμάχιο |  |  |
| **Α10.** | Γωνιά Μίμησης βεστιάριο | 2 | τεμάχιο |  |  |
| **Α11.** | Γωνιά Μίμησης Μανάβικο | 2 | τεμάχιο |  |  |
| **Α12.** | Γωνιά Μίμησης Πάγκος Μαραγκού | 1 | τεμάχιο |  |  |
| **Α13.** | Γωνιά Μίμησης Γωνιακή Κουζίνα | 1 | τεμάχιο |  |  |
| **Α14.** | Πίνακας Εργασιών | 4 | τεμάχιο |  |  |
| **Α15.** | Βιβλιοθήκη με συρτάρια και ντουλάπι χρωματιστά | 1 | τεμάχιο |  |  |
| **Α16.** | Σαλονάκι γωνιά παραμυθιού μικρή | 2 | τεμάχιο |  |  |
| **Α17.** | Συρταριέρα 25 θέσεων | 2 | τεμάχιο |  |  |
| **Α18.** | Ραφιέρα για χαρτόνια | 2 | τεμάχιο |  |  |
| **Α19.** | Συρταριέρα Αποθήκευσης | 1 | τεμάχιο |  |  |
| **Α20.** | Ραφιέρα Δαπέδου | 1 | τεμάχιο |  |  |
| **Α21.** | Πίνακας Μουσικών οργάνων | 2 | τεμάχιο |  |  |
| **Α22.**  | Καρέκλες εσωτερικού χώρου για ενήλικες  | 20 | τεμάχιο |  |  |
| **Α23.** | Καρέκλες εξωτερικού χώρου για ενήλικες  | 200 | τεμάχιο |  |  |
| **Α24.** | Τραπέζια εσωτερικού χώρου ξύλινα  | 10 | τεμάχιο |  |  |
| **Α25.** | Τραπέζια Εξωτερικού χώρου | 20 | τεμάχιο |  |  |
|  |   |   |   |  |  |
| **ΣΥΝΟΛΟ** |  |
| **Φ.Π.Α 24%** |  |
| **ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ** |  |
| **α/α** | **Περιγραφή Ειδών**  | **Ποσότητα** | **Μονάδα** | **Τιμή** |  |
| **ΟΜΑΔΑΣ Β** | **Μονάδας** | **ΣΥΝΟΛΟ** |
| **«ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ»** | **(€)** | (€) |
|  CPV : 39510000 | *(χωρίς ΦΠΑ)* |   |
| **Β1.** | Σετ Σεντόνια | 50 | τεμάχιο |  |  |
| **Β2.** | Παπλωματάκια | 30 | τεμάχιο |  |  |
| **Β3.** | Πετσέτες Προσώπου και χεριών  | 100 | τεμάχιο |  |  |
| **Β4.** | Κουρτίνες Αιθουσών και Κουζίνας για Π.Σ. Νέας Μάκρης | 1 | κατ' αποκοπή |  |  |
| **Β5.** | Κουρτίνες Αίθουσας ΒΝ Αμάλθεια | 1 | κατ' αποκοπή |  |  |
| **ΣΥΝΟΛΟ** |  |
| **Φ.Π.Α 24%** |  |
| **ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ** |  |
| **α/α** | **Περιγραφή Ειδών**  | **Ποσότητα** | **Μονάδα** | **Τιμή** |  |
| **ΟΜΑΔΑΣ Γ** | **Μονάδας** | **ΣΥΝΟΛΟ** |
| **«ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ»** | **(€)** | **(€)** |
|  CPV : 39710000 | *(χωρίς ΦΠΑ)* |  |
| **Γ1.** | Ψυγείο 329lt οικιακού τύπου για ΠΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ | 1 | τεμάχιο |  |  |
| **Γ2.** | Καταψύκτης (ΚΑΠΗ Νέας Μάκρης) | 1 | τεμάχιο |  |  |
| **Γ3.** | Ψυγείο 401lt οικιακού τύπου για ΠΣ Νέας Μάκρης | 1 | τεμάχιο |  |  |
| **ΣΥΝΟΛΟ** |  |
| **Φ.Π.Α 24%** |  |
| **ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ** |  |
| **α/α** | **Περιγραφή Ειδών**  | **Ποσότητα** | **Μονάδα** | **Τιμή** |  |
| **ΟΜΑΔΑΣ Δ** | **Μονάδας** | **ΣΥΝΟΛΟ** |
| **«ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ»** | **(€)** | **(€)** |
|  CPV : 37535200 | *(χωρίς ΦΠΑ)* |  |
| **Δ1.** | Ελατήριο σκυλάκι | 9 | τεμάχιο |  |  |
| **Δ2.** | Τσουλήθρα Νηπίων | 3 | τεμάχιο |  |  |
| **Δ3.** | Παγκάκι 5 ξύλων | 6 | τεμάχιο |  |  |
| **Δ4.** | Σύνθετο Όργανο (ξύλινη Βάρκα) | 1 | τεμάχιο |  |  |
| **Δ5.**  | Καθίσματα κούνιας νηπίων | 7 | τεμάχιο |  |  |
| **Δ6.**  | Βάσεις Οργάνου  | 5 | τεμάχιο |  |  |
| **Δ7.**  | Προστατευτικά Στρώματα | 4 | τεμάχιο |  |  |
| **ΣΥΝΟΛΟ** |  |
| **Φ.Π.Α 24%** |  |
| **ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ** |  |
| **α/α** | **Περιγραφή Ειδών**  | **Ποσότητα** | **Μονάδα** | **Τιμή** |  |
| **ΟΜΑΔΑΣ Ε** | **Μονάδας** | **ΣΥΝΟΛΟ** |
| **"ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ"** | **(€)** | **(€)** |
|  CPV : 42512000 | *(χωρίς ΦΠΑ)* |  |
| **Ε1.** | Κλιματιστικά 24.000 BTU  | 4 | τεμάχιο |  |  |
| **Ε2.** | Κλιματιστικά 9.000 BTU  | 1 | τεμάχιο |  |  |
| **Ε3.** | Κλιματιστικά 12.000 BTU  | 1 | τεμάχιο |  |  |
| **ΣΥΝΟΛΟ** |  |
| **Φ.Π.Α 24%** |  |
| **ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ** |  |
| **α/α** | **Περιγραφή Ειδών**  | **Ποσότητα** | **Μονάδα** | **Τιμή** |  |
| **ΟΜΑΔΑΣ ΣΤ** | **Μονάδας** | **ΣΥΝΟΛΟ** |
| **ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ** | **(€)** | **(€)** |
|  CPV : 39710000 | *(χωρίς ΦΠΑ)* |  |
| **ΣΤ1.** | Επαγγελματική Κουζίνα | 2 | τεμάχιο |  |  |
| **ΣΤ2.** | Απορροφητήρας επαγγελματικός | 2 | τεμάχιο |  |  |
| **ΣΥΝΟΛΟ** |  |
| **Φ.Π.Α 24%** |  |
| **ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ** |  |
| **α/α** | **Περιγραφή Ειδών**  | **Ποσότητα** | **Μονάδα** | **Τιμή** |  |
| **ΟΜΑΔΑΣ Ζ** | **Μονάδας** | **ΣΥΝΟΛΟ** |
| **"ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ"** | **(€)** | **(€)** |
|  CPV : 44410000 | *(χωρίς ΦΠΑ)* |  |
| **Ζ1.** | Νιπτήρες παιδικοί | 13 | τεμάχιο |  |  |
| **Ζ2.** | Λεκανάκια WC Π.Σ.  | 8 | τεμάχιο |  |  |
| **Ζ3.** | Ντουζιέρες Π.Σ.  | 4 | τεμάχιο |  |  |
| **ΣΥΝΟΛΟ** |  |
| **Φ.Π.Α 24%** |  |
| **ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ** |  |
|  |  |  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ |  |
| ΦΠΑ 24% |  |
| ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ |   |   |   |   |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **Νέα Μάκρη ………………..****Ο Προσφέρων** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| GR_logo_DM_BW**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ****ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ****ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ**Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ & ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | **ΕΡΓΟ:****χρηματοδοτηση :** | **Προμήθεια ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Δομών κοινωνικής φροντίδας Δήμου Μαραθώνος****Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Αττική” 2014-2020στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας "10 – Ανάπτυξη – Αναβάθμιση στοχευμένων κοινωνικών υποδομών και υποδομών υγείας"**  |
| **Φορέας:** | **Δήμος Μαραθώνος** |
| **Προϋπολογισμός:** | **64.000,00 Ευρώ ΜΕ Φ.Π.Α.** |

**ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

**ΟΜΑΔΑ Α. ΕΠΙΠΛΑ**

**Α1. Βιβλιοθήκη Αναλόγιο Δαπέδου**

Κατασκευασμένη από συνθετικό ξύλο MDF με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένη σε ζωηρά χρώματα. Έχει τέσσερεις σειρές κεκλιμένα ράφια για τοποθέτηση όρθιων βιβλίων. Τα πλαϊνά της είναι κυματιστά. Τα χρώματα και τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον

Ενδεικτικές Διαστάσεις: 104 x 38 x 101

**Τιμή ανά τεμ. ολογράφως……………………………………………………………….. (…………………. Ευρώ)**

**Α2. Σαλονάκι (γωνιά παραμυθιού)**

Σαλονάκι (γωνιά παραμυθιού) αποτελούμενο από ένα καναπέ ανοιγόμενο ενδεικτικών διαστάσεων 120Χ60Χ40 εκ. ένα πολυθρονάκι ανοιγόμενο ενδεικτικών διαστάσεων 40Χ60Χ40εκ. και δύο παραλληλόγραμμα ενδεικτικών διαστάσεων 40Χ40Χ20εκ. Θα είναι κατασκευασμένα από αφρώδες υλικό υψηλής πυκνότητας και επενδυμένα με ύφασμα εμπριμέ αδιάβροχο υψηλής αντοχής και ποιότητας χρώματος επιλογής της Υπηρεσίας. Το κάλυμμα θα έχει τη δυνατότητα να αφαιρείται εύκολα και να πλένεται.

**Τιμή ανά τεμ. ολογράφως……………………………………………………………….. (…………………. Ευρώ)**

**Α3. Κουκλοθέατρο 100χ50χ140**

Κατασκευασμένη από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένη στο φυσικό χρώμα του ξύλου. Έχει σχήμα Π. Όλα του τα άκρα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα νήπια. Τα χρώματα και τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον.

Ενδεικτικές Διαστάσεις: 100Χ50Χ140 εκ. ύψος

**Τιμή ανά τεμ. ολογράφως……………………………………………………………….. (…………………. Ευρώ)**

**Α4. Κουκλοθέατρο 120Χ60Χ180**

Κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο MDF με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου με χρωματιστές λεπτομέρειες. Στο μπροστινό μέρος το οποίο έχει σχήμα σπιτιού, έχει χαραγμένο κλόουν στο κάτω μέρος και στο επάνω μέρος έχει χαραγμένη τη λέξη «ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟ». Τα σχέδια είναι χαραγμένα σε ηλεκτρονικό μηχάνημα ακριβείας και βαμμένα με ζωηρά χρώματα. Στο μπροστινό μέρος φέρει οθόνη σε σχήμα οβάλ με κουρτινάκια. Στα δύο πλαϊνά του έχει παραθυράκια επίσης οβάλ. Στην κάτοψή του το κουκλοθέατρο έχει σχήμα Π. Όλα του τα άκρα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα νήπια. Τα χρώματα και τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Ενδεικτικές Διαστάσεις: 120Χ60Χ180 εκ. ύψος.

**Τιμή ανά τεμ. ολογράφως……………………………………………………………….. (…………………. Ευρώ)**

**Α5. Παιχνιδοθήκη τροχήλατη με 18 πλαστικά στενά κουτιά**

Ο σκελετός είναι κατασκευασμένος από συνθετικό ξύλο M.D.F. 17 χιλ. με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένος στο φυσικό χρώμα του ξύλου με βερνίκι νερού, μη τοξικό και φιλικό προς το περιβάλλον. Πάνω στον σκελετό βιδώνονται ειδικοί πλαστικοί οδηγοί πάνω στους οποίους τοποθετούνται ακριβώς 18 ειδικά πλαστικά κουτιά βαρέως τύπου (διαστάσεων: 31Χ43Χ7,5 εκ.) τα οποία έχουν τη δυνατότητα να στοιβάζονται όταν είναι εκτός παιχνιδοθήκης. Τα κουτιά έχουν τα τέσσερα βασικά χρώματα: πράσινα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε και θα είναι κατάλληλα για την αποθήκευση παιχνιδιών ή άλλου υλικού. Τα 18 κουτιά καλύπτουν όλη την έκταση του επίπλου και δεν αφήνουν πουθενά κενό. Το πισινό (πλάτη) του επίπλου εφαρμόζει συρταρωτά στα δύο πλαϊνά του. Το έπιπλο φέρει 4 ενισχυμένες ρόδες με φρένο για την εύκολη μετακίνησή του στο χώρο που χρειάζεται. Όλα τα άκρα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. Ενδεικτικές Διαστάσεις : 104Χ47Χ67 εκ. ύψος.

**Τιμή ανά τεμ. ολογράφως……………………………………………………………….. (…………………. Ευρώ)**

**Α6. Παιχνιδοθήκη τροχήλατη με 12 πλαστικά στενά κουτιά**

Ο σκελετός θα είναι κατασκευασμένος από συνθετικό ξύλο M.D.F. 17 χιλ. με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένος στο φυσικό χρώμα του ξύλου με βερνίκι νερού, μη τοξικό και φιλικό προς το περιβάλλον. Πάνω στον σκελετό βιδώνονται ειδικοί πλαστικοί οδηγοί πάνω στους οποίους τοποθετούνται ακριβώς 12 ειδικά πλαστικά κουτιά βαρέως τύπου (διαστάσεων: 31Χ43Χ7,5 εκ.) τα οποία έχουν τη δυνατότητα να στοιβάζονται όταν είναι εκτός παιχνιδοθήκης. Τα κουτιά έχουν τα τέσσερα βασικά χρώματα: πράσινα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε και είναι κατάλληλα για την αποθήκευση παιχνιδιών ή άλλου υλικού. Τα 12 κουτιά καλύπτουν όλη την έκταση του επίπλου και να μην αφήνουν πουθενά κενό. Το πισινό (πλάτη) του επίπλου εφαρμόζει συρταρωτά στα δύο πλαϊνά του. Το έπιπλο φέρει 4 ενισχυμένες ρόδες με φρένο για την εύκολη μετακίνησή του στο χώρο που χρειάζεται. Όλα τα άκρα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά.

 Ενδεικτικές Διαστάσεις : 70Χ47Χ67 εκ. ύψος

**Τιμή ανά τεμ. ολογράφως……………………………………………………………….. (…………………. Ευρώ)**

**Α7. Καρεκλάκια**

Κατασκευασμένο ο σκελετός, οι συνδέσεις και η πλάτη εξ΄ ολοκλήρου από ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης ποιότητας και το κάθισμα από συνθετικό ξύλο Μ.D.F. με επένδυση οξιάς. Θα είναι λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου ή σε χρωματικό συνδυασμό χρωματιστό το κάθισμα και η πλάτη και φυσικό χρώμα ο υπόλοιπος σκελετός. Ο σκελετός θα είναι τετράγωνης διατομής 3,5Χ3,5 εκ. Η σύνδεση του σκελετού θα γίνεται με έξι μορσαριστές τραβέρσες ορθογωνικής διατομής 3,5Χ 2 εκ. για απεριόριστη αντοχή. Το κάθισμα θα συνδέεται με το σκελετό με τρεις μεταλλικές, βιδωτές γωνίες (τέσσερις βίδες η κάθε γωνία, δύο στο κάθισμα και δύο στο σκελετό) και θα ενισχύεται και με κόλλα. Όλες οι γωνίες θα είναι στρογγυλεμένες όπως επίσης στρογγυλεμένα θα είναι και όλα τα υπόλοιπα άκρα της καρέκλας. Η πλάτη θα είναι καμπυλωτή ανατομική και θα αποτελείται από ένα μορσαριστό πήχη 7Χ2 εκ. πάχος. Το κάθισμα θα είναι καλουπωτό ανατομικό. Στο καρεκλάκι δεν θα υπάρχει πουθενά πρόκα, καρφοβελόνα ή στοκάρισμα.

Στα πέλματα θα φέρει φυτευτά ελαστικά τακάκια για την αθόρυβη μετακίνησή του και για την προστασία του δαπέδου.

Τα βερνίκια και τα χρώματα που χρησιμοποιούνται είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον.

Ενδεικτικές Διαστάσεις εξωτερικές : 30Χ32Χ59 εκ.

Ύψος καθίσματος : 31 εκ.

**Τιμή ανά τεμ. ολογράφως……………………………………………………………….. (…………………. Ευρώ)**

**Α8. Γωνιά Μίμησης Κομμωτήριο**

Κατασκευασμένη από συνθετικό ξύλο MDF με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένη στο φυσικό χρώμα του ξύλου, με χρωματιστές λεπτομέρειες. Φέρει τρία συρταράκια, ραφάκια δεξιά και αριστερά του καθρέφτη και καθρέφτη άθραυστο ασφαλείας σε σχήμα οβάλ. Όλα του τα άκρα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. Τα χρώματα και τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται νερού.

Ενδεικτικές Διαστάσεις : 73Χ40Χ110 εκ.

**Τιμή ανά τεμ. ολογράφως……………………………………………………………….. (…………………. Ευρώ)**

**Α9. Γωνιά Μίμησης Κουζίνα**

Κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου με ορισμένες χρωματιστές λεπτομέρειες. Περιλαμβάνει κουζίνα με μάτια και φούρνο, νεροχύτη με ξύλινη βρύση, ψυγείο και ραφάκια – πιατοθήκη. Όλα του τα άκρα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα νήπια. Τα χρώματα και τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον.

Ενδεικτικές Διαστάσεις : 84 x 37 x 91 εκ.

**Τιμή ανά τεμ. ολογράφως……………………………………………………………….. (…………………. Ευρώ)**

**Α10. Γωνιά Μίμησης βεστιάριο**

 Κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο MDF με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου, με χρωματιστή διακόσμηση. Περιλαμβάνει καθρέφτη ασφαλείας σε σχήμα οβάλ στη μία πλευρά και κρεμάστρες στην άλλη, μπαούλο για την αποθήκευση των υλικών και βέργα για το κρέμασμα των ρούχων στο επάνω μέρος. Το κάτω μέρος της κατασκευής (και στις δύο πλευρές) είναι διακοσμημένο με διάφορες παραστάσεις, χαραγμένες σε ηλεκτρονικό μηχάνημα ακριβείας. Φέρει τέσσερις ενισχυμένες ρόδες με φρένο για την εύκολη μετακίνησή του. Τα χρώματα και τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται είναι νερού.

Ενδεικτικές Διαστάσεις: 93 x 57 εκατοστά. Ύψος 127 εκατοστά

**Τιμή ανά τεμ. ολογράφως……………………………………………………………….. (…………………. Ευρώ)**

**Α11. Γωνιά Μίμησης Μαγαζάκι μανάβικο**

Κατασκευασμένο από ξύλο φουρνιστής οξιάς και από συνθετικό ξύλο MDF με επένδυση οξιάς. Λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου με χρωματιστή διακόσμηση. Περιλαμβάνονται 12 καφάσια (άδεια).  Όλα του τα άκρα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα νήπια. Τα χρώματα και τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. .Ενδεικτικές Διαστάσεις : 90 x 42 x 130 εκ. ύψος

**Τιμή ανά τεμ. ολογράφως……………………………………………………………….. (…………………. Ευρώ)**

**Α12. Γωνιά Μίμησης Πάγκος Μαραγκού**

Κατασκευή από ξύλο φουρνιστής οξιάς ο σκελετός και από συνθετικό ξύλο MDF με επένδυση οξιάς ο πάγκος. Έχει χαραγμένη επιγραφή στο επάνω μέρος "Η γωνιά του μαραγκού". Τα χρώματα και τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον.

Ενδεικτικές Διαστάσεις : 86χ57χ112 εκ.

**Τιμή ανά τεμ. ολογράφως……………………………………………………………….. (…………………. Ευρώ)**

**Α13. Γωνιακή Κουζίνα**

Κατασκευασμένη από συνθετικό ξύλο MDF με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένη στο φυσικό χρώμα του ξύλου με ορισμένες χρωματιστές λεπτομέρειες. Περιλαμβάνει κουζίνα με κεραμική εστία και φούρνο, νεροχύτη με ξύλινη βρύση, πλυντήριο και απορροφητήρα και ντουλάπι με βιτρίνα. Η πλάτη στη γωνία έχει τη μορφή πλακιδίων τα οποία είναι χαραγμένα πάνω στο ξύλο και βαμμένα με ζωηρά χρώματα. Τα χρώματα και τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον.

Ενδεικτικές Διαστάσεις : 106 x 106x 123 εκ.

**Τιμή ανά τεμ. ολογράφως……………………………………………………………….. (…………………. Ευρώ)**

**Α14. Πίνακας Εργασιών**

Το πλαίσιο είναι κατασκευασμένο από ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης ποιότητας λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου με βερνίκι νερού ή χρωματιστό. Όλα τα βερνίκια και τα χρώματα είναι μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Το ταμπλό είναι από ινσουλάιτ επενδυμένο με τσόχα ή άλλο ύφασμα επιλογής της Υπηρεσίας . Ενδεικτικές Διαστάσεις: 200 x 120 εκατοστά

**Τιμή ανά τεμ. ολογράφως……………………………………………………………….. (…………………. Ευρώ)**

**Α15. Βιβλιοθήκη με συρτάρια και ντουλάπι**

Κατασκευασμένη από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένη στο φυσικό χρώμα του ξύλου ή χρωματιστή. Περιλαμβάνει 1 ντουλάπι και 5 συρτάρια στο κάτω μέρος και ράφια στο επάνω μέρος. Τα ράφια έχουν τη δυνατότητα να ρυθμιστούν σε οποιοδήποτε ύψος ανάλογα με τις ανάγκες. Όλα τα άκρα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. Κάποια από τα συρτάρια θα βαφτούν σε χρώμα επιλογής της Υπηρεσίας. Τα χρώματα και τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον.

Διαστάσεις Ενδεικτικές: 100χ40χ180.

**Τιμή ανά τεμ. ολογράφως……………………………………………………………….. (…………………. Ευρώ)**

**Α16. Σαλονάκι (γωνιά παραμυθιού μικρή)**

Σαλονάκι (γωνιά παραμυθιού) αποτελούμενο από ένα καναπέ ανοιγόμενο ενδεικτικών διαστάσεων 120Χ60Χ40 εκ. ένα πολυθρονάκι ανοιγόμενο ενδεικτικών διαστάσεων 40Χ60Χ40εκ. Θα είναι κατασκευασμένα από αφρώδες υλικό υψηλής πυκνότητας και επενδυμένα με ύφασμα εμπριμέ αδιάβροχο υψηλής αντοχής και ποιότητας χρώματος επιλογής της Υπηρεσίας. Το κάλυμμα θα έχει τη δυνατότητα να αφαιρείται εύκολα και να πλένεται.

**Τιμή ανά τεμ. ολογράφως……………………………………………………………….. (…………………. Ευρώ)**

**Α17. Συρταριέρα 25 θέσεων**

 Κατασκευασμένη από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένη στο φυσικό χρώμα του ξύλου ο σκελετός και σε διάφορους χρωματικούς συνδυασμούς τα συρτάρια. Έχει 25 ατομικά συρτάρια για την αποθήκευση των εργασιών των νηπίων τα οποία είναι διακοσμημένα με κυματιστό λουκάκι χαραγμένο σε ηλεκτρονικό μηχάνημα ακριβείας. Υπάρχει η δυνατότητα τα συρτάρια να φέρουν ξύλινο διακριτικό σήμα ( για να ξεχωρίζει κάθε νήπιο το συρτάρι του). Το μοντάρισμα των συρταριών γίνεται με οδοντωτά – μπακλαβαδωτά μόρσα από ειδικό μηχάνημα για απεριόριστη αντοχή. Το πάνω μέρος του αποτελείται από ντουλάπι ύψους 60 εκατοστών και το κενό μεταξύ συρταριών και ντουλαπιού ύψους 1,40 εκ. χωρίζεται με τρία οριζόντια ράφια. Η πλάτη του επίπλου είναι επενδυμένη με φελοπίνακα. Όλα τα άκρα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα νήπια. Τα χρώματα και τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται είναι νερού ,μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον.

Ενδεικτικές Διαστάσεις : 155Χ40Χ75 εκ.

**Τιμή ανά τεμ. ολογράφως……………………………………………………………….. (…………………. Ευρώ)**

**Α18. Ραφιέρα για χαρτόνια**

Κατασκευασμένη από συνθετικό MDF με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένη στο φυσικό χρώμα του ξύλου με χρωματιστή την μετόπη στο πάνω μέρος. Περιλαμβάνει 14 ράφια, κατάλληλα για την αποθήκευση χαρτονιών. Όλα τα άκρα της είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. Τα χρώματα και τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον.

Ενδεικτικές Διαστάσεις: 75 x 52 x 201 εκατοστά ύψος.

**Τιμή ανά τεμ. ολογράφως……………………………………………………………….. (…………………. Ευρώ)**

**Α19. Συρταριέρα αποθήκευσης**

Συρταριέρα κυλιόμενη με 4 ρόδες. Κατασκευασμένη από συνθετικό ξύλο MDF με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένη στο φυσικό χρώμα του ξύλου με βερνίκι νερού, μη τοξικό. Το μοντάρισμα των συρταριών γίνεται με οδοντωτά – μπακλαβωτά μόρσα από ειδικό μηχάνημα για απεριόριστη αντοχή. Όλα τα άκρα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα νήπια. Τα χρώματα και τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται είναι νερού ,μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον.

Ενδεικτικές Διαστάσεις : 55 x 40 x 85 εκ

**Τιμή ανά τεμ. ολογράφως……………………………………………………………….. (…………………. Ευρώ)**

**Α20. Ραφιέρα Δαπέδου**

Κατασκευασμένη από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς λουστραρισμένη στο φυσικό χρώμα του ξύλου. Αποτελείται από τα δύο πλαϊνά τα οποία έχουν καμπυλωτά – οβάλ τελειώματα στο πάνω μέρος και τρία ράφια. Η πλάτη του επίπλου (πισινό) είναι χωνευτή σε ειδικές πατούρες. Στο κάτω μέρος φέρει 4 πλαστικά, βιδωτά τακάκια για την προστασία των πλαϊνών της και για την εύκολη μετακίνησή της. Όλα τα άκρα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. Τα χρώματα και τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Ενδεικτικές Διαστάσεις: 100Χ41Χ86 εκ. ύψος.

**Τιμή ανά τεμ. ολογράφως……………………………………………………………….. (…………………. Ευρώ)**

**Α21. Πίνακας Μουσικών Οργάνων**

Το πλαίσιο του πίνακα είναι κατασκευασμένο από ξύλο φουρνιστής οξιάς, λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου με βερνίκι νερού, μη τοξικό και φιλικό προς το περιβάλλον. Ο πίνακας είναι από διάτρητο υλικό πάνω στο οποίο κρεμιούνται με ειδικά μεταλλικά γαντζάκια τα μουσικά όργανα. Θα περιλαμβάνει πλήρες σετ 18 μουσικών οργάνων :μεταλλόφωνο, ντέφι, ταμπουρίνο, 2 ζεύγη μαράκες, 2 ζεύγη καστανιέτες, 2 καστανιέτες με λαβή, ζεύγος κύμβαλα μεγάλα, ζεύγος κύμβαλα δακτύλων, κύμβαλο λαβής, 2 κουδουνάκια δερμάτινα με λαβή, φλογέρα, ξύστρα ξύλινη, μουσικό κρόταλο και τρίγωνο.

Ενδεικτικές Διαστάσεις: 80 x 60 εκατοστά

**Τιμή ανά τεμ. ολογράφως……………………………………………………………….. (…………………. Ευρώ)**

**Α22. Καρέκλες εσωτερικού χώρου για ενήλικες**

 Καρέκλα τραπεζαρίας για οικιακή χρήση από ξύλινο σκελετό σε καρυδί απόχρωση πλάτη και κάθισμα από ύφασμα Nubuck.
Ενδεικτικές Διαστάσεις: 47x53x80 εκ.

**Τιμή ανά τεμ. ολογράφως……………………………………………………………….. (…………………. Ευρώ)**

**Α23. Καρέκλες εξωτερικού χώρου για ενήλικες**

Καρέκλες με μπράτσα από μέταλλο και τεξτιλίνη για εξωτερικό χώρο κοντά στη θάλασσα, σε χρωματισμό επιλογής της Υπηρεσίας. Με δυνατότητα στοίβαξης κατά την αποθήκευση.

Ενδεικτικές διαστάσεις : 70χ55χ91,5 ύψος

**Τιμή ανά τεμ. ολογράφως……………………………………………………………….. (…………………. Ευρώ)**

**Α24. Τραπέζι εσωτερικού χώρου**

Τραπέζι εσωτερικού χώρου από συνθετικό ξύλο και πόδια μασίφ ξύλο, σε χρώμα επιλογής της Υπηρεσίας , με ενδεικτικές διαστάσεις (μήκος Χ πλάτος) 150 Χ 80 cm.

**Τιμή ανά τεμ. ολογράφως……………………………………………………………….. (…………………. Ευρώ)**

**Α25. Τραπέζια εξωτερικού χώρου**

Τραπέζι πλαστικό από συνθετικό πολυπροπυλένιο υψηλής ποιότητας και αντοχής. Θα μπορεί να αποθηκεύεται στοιβαζόμενο ή διπλωμένο. Όλα τα υλικά θα είναι μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον.

Ενδεικτικές Διαστάσεις 140χ84χ75ύψος

**Τιμή ανά τεμ. ολογράφως……………………………………………………………….. (…………………. Ευρώ)**

**ΟΜΑΔΑ Β. ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ**

Όλα τα υλικά της ιματιοθήκης και λινοθήκης θα είναι αρίστης ποιότητας.

**Β1. Σετ σεντόνια**

Θα είναι από βαμβάκι 100% διαστάσεων 170x120 εκ, χρώματος επιλογής της Υπηρεσίας. Το σετ θα περιλαμβάνει 2 σεντόνια και 1 μαξιλαροθήκη.

**Τιμή ανά τεμ. ολογράφως……………………………………………………………….. (…………………. Ευρώ)**

**Β2. Παπλωματάκια**

Θα είναι αντιαλλεργικό, με επένδυση από βαμβάκι 100% διαστάσεων 160x120 εκ. χρώματος επιλογής της Υπηρεσίας.

**Τιμή ανά τεμ. ολογράφως……………………………………………………………….. (…………………. Ευρώ)**

**Β3. Πετσέτες Προσώπου και Χεριών**

Θα είναι 100% βαμβακερές , διαστάσεων 60x70 εκ χρώματος επιλογής της Υπηρεσίας, 620gms

**Τιμή ανά τεμ. ολογράφως……………………………………………………………….. (…………………. Ευρώ)**

**Β4. Κουρτίνες Αιθουσών και Κουζίνας για Π.Σ. Νέας Μάκρης**

Θα είναι από γάζα εμπριμέ ή μονόχρωμα επιλογής της Υπηρεσίας και θα περιλαμβάνεται το μέτρημα, η ραφή και η τοποθέτηση . Θα καλυφθούν οι αίθουσες και η κουζίνα του Π.Σ. Νέας Μάκρης.

**Τιμή κατ’ αποκοπή ………………………………………………………………………………. (……………………. Ευρώ)**

**Β5. Κουρτίνες Αίθουσας για Β.Ν. Αμάλθεια**

Θα είναι από γάζα εμπριμέ ή μονόχρωμα επιλογής της Υπηρεσίας και θα περιλαμβάνεται το μέτρημα, η ραφή και η τοποθέτηση . Θα καλυφθεί η αίθουσα του Β.Ν. Αμάλθεια.

**Τιμή κατ’ αποκοπή ………………………………………………………………………………. (……………………. Ευρώ)**

**ΟΜΑΔΑ Γ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ**

**Γ1. Ψυγείο Οικιακού Τύπου 329 lt για ΠΣ Πολυτέκνων**

Οι τεχνικές προδιαγραφές του έχουν ως εξής :

|  |  |
| --- | --- |
| Τύπος Ψύξης | Full No Frost  |
| Διαστάσεις σε cm (Υ x Π x Β) | 186 x 60 x 66 |
| Ενεργειακή Κλάση | A++  |
| Χωρητικότητα σε lt (Μικτή) | 329 |
| Χρώμα | Inox  |
| Οθόνη Ενδείξεων  | Διαθέτει  |
| Χωρητικότητα σε lt (κατάψυξη) | 87 |

|  |  |
| --- | --- |
| Χωρητικότητα σε lt (συντήρηση)  | 215 |
| Ύψος σε (m) | 1.86  |
| Πλάτος | 60 cm  |
| Ζώνη Κλίματος | SN-T  |
| Ηλεκτρονικός Θερμοστάτης  | Διαθέτει  |
| Αριθμός Ραφιών (συντήρηση)  | 4  |
| Μπουκαλοθήκη  | Στην πόρτα  |
| Μοτέρ | 1  |
| Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας | 235 kWh  |
| Επίπεδο Θορύβου | 42 d b  |
| Δυνατότητα Αλλαγής Φοράς Πόρτας  | Υποστηρίζεται  |
| Επιπλέον | MultiBox: διάφανο συρτάρι ιδανικό για την διατήρηση φρέσκων φρούτων και λαχανικών. Multi Air flow για ομοιόμορφη κατανομή της ψύξης. Air fresh filter. Εσωτερικός φωτισμός Led |
| Βάρος σε K g | 62 |
| Εγγύηση Προμηθευτή  | 2 έτη  |

Η προσφερόμενη τιμή μονάδας χρειάζεται να περιλαμβάνει την προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και σύνδεση μετά των απαραίτητων υλικών και μικρούλικών σύνδεσης και της απαραίτητης εργασίας, ώστε το προς προμήθεια είδος να παραδοθεί σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

**Τιμή ανά τεμ. ολογράφως……………………………………………………………….. (…………………. Ευρώ)**

**Γ2. Καταψύκτης (ΚΑΠΗ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ)**

Οι τεχνικές προδιαγραφές του έχουν ως εξής :

|  |  |
| --- | --- |
| Κατηγορία  | Μπαούλο  |
| Διαστάσεις σε cm (Υ x Π x Β) | 87.6 x 161.1 x 66.5 |
| Ενεργειακή Κλάση | Α+++  |
| Μικτή Χωρητικότητα | 335 lt  |
| Οθόνη Ενδείξεων  | Δεν διαθέτει  |
| Χρώμα | Λευκό  |
| Δυνατότητα Ψύξης | 20 k g/24 h  |

|  |  |
| --- | --- |
| Αριθμός Καλαθιών  | 4  |
| Αριθμός συρταριών  | Δε φέρει συρτάρια  |
| Ύψος σε (m) | 0.876  |
| Πλάτος  | 161.1 cm  |
| Ειδοποίηση για Υψηλές Θερμοκρασίες  | Διαθέτει  |
| Διατήρηση Σταθερής Θερμοκρασίας σε Περίπτωση Διακοπής Ρεύματος  | Διαθέτει  |
| Ζώνη Κλίματος | SN-N-ST-T  |
| Εσωτερικός Φωτισμός  | Διαθέτει  |
| Ενδείκνυται για | Οικιακή χρήση  |
| Επίπεδο Θορύβου | 44 d b  |
| Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας | 150 kWh  |
| Επιπλέον | Κλειδαριά, Αποχέτευση, Ρόδες για εύκολή μετακίνηση, Βαλβίδα εξισορρόπησης πίεσης για εύκολο άνοιγμα |
| Βάρος σε K g | 64.36 |
| Εγγύηση Προμηθευτή  | 2 έτη  |

Η προσφερόμενη τιμή μονάδας χρειάζεται να περιλαμβάνει την προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και σύνδεση μετά των απαραίτητων υλικών και μικρούλικών σύνδεσης και της απαραίτητης εργασίας, ώστε το προς προμήθεια είδος να παραδοθεί σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

**Τιμή ανά τεμ. ολογράφως……………………………………………………………….. (…………………. Ευρώ)**

**Γ3. Ψυγείο οικιακού τύπου 401 lt για ΠΣ Νέας Μάκρης**

Οι τεχνικές προδιαγραφές της έχουν ως εξής :

|  |  |
| --- | --- |
| Τύπος Ψύξης | Full No Frost  |
| Διαστάσεις σε cm (Υ x Π x Β) | 185 x 70 x 63 |
| Χωρητικότητα σε lt (Μικτή) | 401 |
| Ενεργειακή Κλάση | A+  |
| Χρώμα | Inox  |
| Χωρητικότητα σε lt (συντήρηση)  | 291 |
| Χωρητικότητα σε lt (κατάψυξη) | 78 |

|  |  |
| --- | --- |
| Ύψος σε (m) | 1.85  |
| Οθόνη Ενδείξεων  |   |
| Πλάτος | 70 cm  |
| Μοτέρ | 1  |
| Ζώνη Κλίματος | SN-T  |
| Ηλεκτρονικός Θερμοστάτης  | Διαθέτει  |
| Αριθμός Ραφιών (συντήρηση)  | 5  |
| Μπουκαλοθήκη  | Σε ράφι  |
| Δυνατότητα Αλλαγής Φοράς Πόρτας  | Υποστηρίζεται  |
| Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας σε kWh | 359 kWh  |
| Μηχανισμός για Παγάκια | Διαθέτει  |
| Ενδείκνυται για | Οικιακή χρήση  |
| Επίπεδο Θορύβου | 43 db  |
| Επιπλέον | Εσωτερικός φωτισμός LED |
| Βάρος σε Kg | 82 |
| Εγγύηση Προμηθευτή  | 2 έτη  |

Η προσφερόμενη τιμή μονάδας χρειάζεται να περιλαμβάνει την προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και σύνδεση μετά των απαραίτητων υλικών και μικρούλικών σύνδεσης και της απαραίτητης εργασίας, ώστε το προς προμήθεια είδος να παραδοθεί σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

**Τιμή ανά τεμ. ολογράφως……………………………………………………………….. (…………………. Ευρώ)**

**ΟΜΑΔΑ Δ. ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟ**

**Δ1. Ελατήριο Σκυλάκι**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΟΥ |  | ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΧΩΡΟΣ ΟΡΓΑΝΟΥ |  |
| ΠΛΑΤΟΣ | 230 mm | Ελάχιστο πλάτος | 2300 mm |
| ΜΗΚΟΣ | 900 mm | Ελάχιστο μήκος | 2900 mm |
| ΥΨΟΣ | 850 mm | Ελάχιστο ύψος | 2600 mm |

Σύνθεση οργάνου :* 1 ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΒΑΣΗ ΠΑΚΤΩΣΗΣ
* 1 ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΠΙΕΣΕΩΣ (εξάρτημα στηριξης)
* 1 ΚΥΡΙΩΣ ΟΡΓΑΝΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΜΙΚΡΟΥ ΣΚΥΛΟΥ

 ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ :ΠΛΑΚΑZ ΘΑΛΑΣΣΗΣΤα πλακά ζ θαλάσσης είναι εμποτισμένα σε ειδικές κόλλες και ρινίσματα σιδήρου, με ανθεκτικό εξωτερικό φιλμ μεγάλης αντοχής ,είναι αντιολισθητικό και δοκιμασμένο σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. Η ειδική σύνθεση του το καθιστά μοναδικό υλικό στην κατηγορία του γιατί αποτελείται από διάφορες στρώσεις πεπιεσμένης μοριοσανίδας (ανάλογα το ολικό πάχος του) t=1,5mm.  ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑΤα μεταλλικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή (κοχλίες) είναι από μαλακό χάλυβα St-37 γαλβανισμένο. Οι διαστάσεις των επιμέρους μεταλλικών εξαρτημάτων είναι απόλυτα επαρκής για να δεχθούν τα φορτία για τα οποία έχουν μελετηθεί. Έχουν μεγάλη αντοχή στην διάβρωση και στις μεγάλες αλλαγές θερμοκρασίας.ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Τα πλαστικά εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται στα όργανα παιδικής χαράς είναι κατασκευασμένα από πολυαμίδιο και πολυπροπυλένιο. Είναι ακίνδυνα για τα παιδιά, έχουν αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία και είναι ανακυκλώσιμα.Χρησιμοποιούνται για την κάλυψη κοχλιών, δοκών, στις ενώσεις των σχοινιών και στους μηχανισμούς κίνησης.ΒΑΦΗ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Ιδανικό υλικό βαφής εξωτερικών ξύλινων και μεταλλικών κατασκευών με εξαιρετική αντοχή στο νερό , ήλιο και τις απότομες αλλαγές θερμοκρασίας . Δημιουργεί μεγάλο πάχος χωρίς τρεξίματα και δεν κιτρινίζει λόγω της απουσίας φυσικής ρητίνης από την σύνθεση του Παράγεται με βάση ειδική ακρυλική διασπορά. Ασφαλές υλικό κατά ONORM S 2101/TA-ABFALL / BRD – 55503Το συγκεκριμένο όργανο πρέπει να φέρει πιστοποιητικό συμμόρφωσης από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης και πληροφοριακή πινακίδα με το ΕΝ 1176 .Στην προσφορά θα περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση με όλα τα υλικά και μικροϋλικά που απαιτούνται προκειμένου να είναι ασφαλής η χρήση σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή  |

 |  |
| **Τιμή ανά τεμ. ολογράφως………………………………………(…………………. Ευρώ)****Δ2. Τσουλήθρα Νηπίων**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΟΥ** |  |  **ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΧΩΡΟΣ ΟΡΓΑΝΟΥ** |  |
|  ΜΗΚΟΣ | **2700 mm** | Ελάχιστο μήκος | **6200mm** |
|  ΠΛΑΤΟΣ | **1800 mm** |  Ελάχιστο πλάτος | **4100mm** |
| ΥΨΟΣ | **2000 mm** | Ύψος πτώσης  | **1050 mm** |

**Σύνθεση οργάνου :*** 1 ΣΚΑΛΑ ΓΙΑ ΠΑΤΑΡΙ ΥΨΟΥς 1050mm από πεύκη αρκτικού κύκλου
* 1 ΠΑΤΑΡΙ 1000Χ1000mm σε υψοσ 1050mm από πλακά ζ θαλάσσης
* 1 ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ 2Μ για παταρι υψουσ 1050mm
* 4 βασεισ πακτωσης

 **ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ :****ΞΥΛΕΙΑ** Χρησιμοποιείται σύνθετη τρικολλητή ξυλεία ειδικής επεξεργασίας(εγκάρσια στρώματα αντίθετης φοράς) ξυλεία πεύκη Αρκτικού κύκλου. Η ξυλεία είναι υλοτομημένη σύμφωνα με το DIN 1052 που ικανοποιεί τις συνθήκες καταλληλότητας του DIN 4074 ( Ξυλεία με μεγάλη αντοχή σε φορτίσεις ) . Στάδιο ξήρανσης ( τελική υγρασία του ξύλου κατά DIN 52 183 : 8 – 12 % ) Αφαίρεση μη επιτρεπτών ρόζων και συρραφή κατά μήκος με οδοντωτή σφήνωση βάση DIN 68 140 . Συγκόλληση ξύλου με κόλλες PVA ( οξικό πολυβινύλιο ) και καταλύτη βασικό ισοκυάνιο με τα παρακάτω χαρακτηριστικά : Αντοχή δεσμών κόλλας DIN EN 204-D4Αντοχή σε υγρασία DIN 68 705 AW Αντοχή σε θερμότητα WATT 91 >7 N /mm2Αντοχή κάμψης κατά DIN 52 186 Αντοχή θλίψης κατά DIN 52 185 Αντοχή διάτμησης κατά DIN 52 187 **ΠΛΑΚΑZ ΘΑΛΑΣΣΗΣ**Τα πλακάζ θαλάσσης είναι εμποτισμένα σε ειδικές κόλλες και ρινίσματα σιδήρου, με ανθεκτικό εξωτερικό φιλμ μεγάλης αντοχής ,είναι αντιολισθητικό και δοκιμασμένο σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. Η ειδική σύνθεση του το καθιστά μοναδικό υλικό στην κατηγορία του γιατί αποτελείται από διάφορες στρώσεις πεπιεσμένης μοριοσανίδας (ανάλογα το ολικό πάχος του) t=1,5mm.  **ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**Τα μεταλλικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή (κοχλίες) είναι από μαλακό χάλυβα St-37 γαλβανισμένο.Οι διαστάσεις των επιμέρους μεταλλικών εξαρτημάτων είναι απόλυτα επαρκής για να δεχθούν τα φορτία για τα οποία έχουν μελετηθεί.Έχουν μεγάλη αντοχή στην διάβρωση και στις μεγάλες αλλαγές θερμοκρασίας.**ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ** Τα πλαστικά εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται στα όργανα παιδικής χαράς είναι κατασκευασμένα από πολυαμίδιο και πολυπροπυλένιο. Είναι ακίνδυνα για τα παιδιά, έχουν αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία και είναι ανακυκλώσιμα.Χρησιμοποιούνται για την κάλυψη κοχλιών, δοκών, στις ενώσεις των σχοινιών και στους μηχανισμούς κίνησης.**ΒΑΦΗ** ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Ιδανικό υλικό βαφής εξωτερικών ξύλινων και μεταλλικών κατασκευών με εξαιρετική αντοχή στο νερό , ήλιο και τις απότομες αλλαγές θερμοκρασίας . Δημιουργεί μεγάλο πάχος χωρίς τρεξίματα και δεν κιτρινίζει λόγω της απουσίας φυσικής ρητίνης από την σύνθεση του Παράγεται με βάση ειδική ακρυλική διασπορά. Ασφαλές υλικό κατά ONORM S 2101/TA-ABFALL / BRD – 55503ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΒΕΡΝΙΚΙ Ελαστικό βερνίκι με εξαιρετικά υψηλό ιξώδες Προσφέρει αδιάβροχη προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία . Παράγεται από ενισχυμένη μορφή ακρυλικής διασποράς και ELEN-CAL Αβλαβές υλικό κατά ONORM S 155-DIN 53160 EN 71/3ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ ΕΜΒΑΠΤΙΣΜΟΥ ΞΥΛΩΝ Ισχυρό μυκητοκτόνο συντήρησης ξύλων βαθέως εμβαπτισμού για την προστασία από μύκητες σαράκι θαμπώματα . Παράγεται από βιοκτόνο με χαμηλό ιξώδες σε αλκυδο / ακρυλική βάση . Άοσμο ασφαλές υλικό κατά ONORM B 3803/ DIN 68805.Το συγκεκριμένο όργανο πρέπει να φέρει πιστοποιητικό συμμόρφωσης από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης και πληροφοριακή πινακίδα με το ΕΝ 1176 .Στην προσφορά θα περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση με όλα τα υλικά και μικροϋλικά που απαιτούνται προκειμένου να είναι ασφαλής η χρήση σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή **Τιμή ανά τεμ. ολογράφως…………………………………….. (…………………. Ευρώ)**  **Δ3. Παγκάκι 5 ξύλων**  |  |
|  |  |
| **ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΟΥ** |  |
| ΜΗΚΟΣ | **: 1580mm** |
| ΠΛΑΤΟΣ  | **: 630 mm** |

**Σύνθεση οργάνου :**

* 2 ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ
* 3 ΞΥΛΙΝΟΙ ΔΟΚΟΙ ΓΙΑ ΚΑΘΙΣΜΑ
* 2 ΞΥΛΙΝΟΙ ΔΟΚΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΑΤΗ

**Το παγκάκι** αποτελείται από την θέση καθίσματος, την πλάτη και 2 μεταλλικές βάσεις. Η θέση καθίσματος κατασκευάζεται από 3 ξύλινους δοκούς διατομής 95Χ43Χ1580mm και η πλάτη από 2 ξύλινους δοκούς ίδιας διατομής. Η πλάτη του οργάνου είναι κατασκευασμένη με τέτοια κλίση ώστε να προσφέρεται μεγαλύτερη ανάπαυση. Οι μεταλλικές βάσεις κατασκευάζονται από χαλυβδοέλασμα μορφής UPN 50x25mm μήκους 780mm και χαλυβδοσωλήνα St-37 διατομής Φ60.

Οι μεταλλικές βάσεις πακτώνονται στο έδαφος ή μπορούν να αγκυρωθούν σε δάπεδο, ανάλογα με την απαίτηση του κάθε πελάτη.

**ύΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ**

**ξυλεια**

Χρησιμοποιείται ξυλεία πεύκη Αρκτικού κύκλου σύμφωνα με τα ΕΝ 351.

Η ξυλεία είναι υλοτομημένη σύμφωνα με το DIN 1052 που ικανοποιεί τις συνθήκες καταλληλότητας του DIN 4074 ( Ξυλεία με μεγάλη αντοχή σε φορτίσεις ) .

Στάδιο ξήρανσης ( τελική υγρασία του ξύλου κατά DIN 52 183 : 8 – 12 % )

**ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**

Τα μεταλλικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή (κοχλίες) είναι από μαλακό χάλυβα St-37 γαλβανισμένο.

Οι διαστάσεις των επιμέρους μεταλλικών εξαρτημάτων είναι απόλυτα επαρκής για να δεχθούν τα φορτία για τα οποία έχουν μελετηθεί. Έχουν μεγάλη αντοχή στην διάβρωση και στις μεγάλες αλλαγές θερμοκρασίας.

**ΒΑΦΗ**

ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ιδανικό υλικό βαφής εξωτερικών ξύλινων και μεταλλικών κατασκευών με εξαιρετική αντοχή στο νερό , ήλιο και τις απότομες αλλαγές θερμοκρασίας .

Δημιουργεί μεγάλο πάχος χωρίς τρεξίματα και δεν κιτρινίζει λόγω της απουσίας φυσικής ρητίνης από την σύνθεση του

Παράγεται με βάση ειδική ακρυλική διασπορά.

Ασφαλές υλικό κατά ONORM S 2101/TA-ABFALL / BRD – 55503

ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ ΕΜΒΑΠΤΙΣΜΟΥ ΞΥΛΩΝ

Ισχυρό μυκητοκτόνο συντήρησης ξύλων βαθέως εμβαπτισμού για την προστασία από μύκητες σαράκι θαμπώματα .

Παράγεται από βιοκτόνο με χαμηλό ιξώδες σε αλκυδο / ακρυλική βάση .

Άοσμο ασφαλές υλικό κατά ONORM B 3803/ DIN 68805.

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΒΕΡΝΙΚΙ

Ελαστικό βερνίκι με εξαιρετικά υψηλό ιξώδες

Προσφέρει αδιάβροχη προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία .

Παράγεται από ενισχυμένη μορφή ακρυλικής διασποράς και ELEN-CAL .

Αβλαβές υλικό κατά ONORM S 155-DIN 53160 EN 71/3

Στην προσφορά θα περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση με όλα τα υλικά και μικροϋλικά που απαιτούνται προκειμένου να είναι ασφαλής η χρήση σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή

**Τιμή ανά τεμ. ολογράφως……………………………………………………………….. (…………………. Ευρώ)**

**Δ4. Σύνθετο Όργανο (ξύλινη Βάρκα)**

Ξύλινο όργανο από εμποτισμένη ξυλεία πεύκης. Περιλαμβάνει σχεδιασμό και κατασκευή σε σχήμα βάρκας και διαθέτει ένα τιμόνι, ένα κατάρτι , ένα παγκάκι. Οι διαστάσεις του οργάνου είναι 284\*98\*200 εκ. Το μέγιστο ύψος πτώσης είναι 35 εκ. Όλα τα υλικά κατασκευής θα είναι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Το όργανο θα πρέπει να είναι πιστοποιημένο και να φέρει πιστοποιητικό συμμόρφωσης από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης και πληροφοριακή πινακίδα με το ΕΝ 1176 .

Στην προσφορά θα περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση με όλα τα υλικά και μικροϋλικά που απαιτούνται προκειμένου να είναι ασφαλής η χρήση σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

**Τιμή ανά τεμ. ολογράφως……………………………………………………………….. (…………………. Ευρώ)**

**Δ5. Καθίσματα Κούνιας Νηπίων**

Ειδικό κάθισμα τύπου ‘’ κλωβού ‘’’ για την αποφυγή πτώσεων, από ασφαλές καουτσούκ, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 1176-2:2008. Το κάθισμα θα είναι ενισχυμένο στο εσωτερικό του με αλουμίνιο επικαλυμμένο με καουτσούκ. Θα φέρει 2 χωριστές αντιβανδαλικές αλυσίδες, φτιαγμένες από χάλυβα πάχους 6mm και κατάλληλου μήκους ώστε να τηρούνται οι αποστάσεις και τα ύψη του πρότυπου ΕΝ 1176-2:2008. Θα φέρει μικρή πινακίδα με τις απαιτούμενες πληροφορίες βάση του άρθρου 5 παρ. 3 της με αρ. 28492/2009 Υπ. Απόφασης (ΦΕΚ 931/Β/2009) Τα βερνίκια και τα χρώματα όλων των μερών θα είναι κατάλληλα για εξωτερική χρήση και δεν θα περιέχουν απαγορευμένα υλικά σύμφωνα με τις διατάξεις της Οδηγίας 76/769/ΕΕ και των διαδοχικών τροποποιήσεων της. Τα βερνίκια και τα χρώματα όλων των μεταλλικών μερών θα φέρουν αντισκωριακή ηλεκτροστατική προστασία. Τα πλαστικά στοιχεία θα έχουν αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες.

Το όργανο θα πρέπει να είναι πιστοποιημένο και να φέρει πιστοποιητικό συμμόρφωσης από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης και πληροφοριακή πινακίδα με το ΕΝ 1176 .

Στην προσφορά θα περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση με όλα τα υλικά και μικροϋλικά που απαιτούνται προκειμένου να είναι ασφαλής η χρήση σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Στην προσφορά θα περιλαμβάνεται και η δαπάνη της εργασίας καθαίρεσης του κατεστραμμένου.

**Τιμή ανά τεμ. ολογράφως……………………………………………………………….. (…………………. Ευρώ)**

 **Δ6. Βάσεις Οργάνου**

Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικών βάσεων για την επανατοποθέτηση οργάνου κούνιας νηπίων. Αντικατάσταση μικρούλικών και ανταλλακτικών που κρίνονται απαραίτητα για την ολοκλήρωση της αποκατάστασης και καλής λειτουργίας του οργάνου σύμφωνα με σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή που αφορούν τόσο τον τρόπο στήριξης του οργάνου όσο και στις απαιτούμενες διαστάσεις για την ασφαλή λειτουργία του οργάνου. Στην προσφορά θα περιλαμβάνεται και η δαπάνη της εργασίας καθαίρεσης του κατεστραμμένου

**Τιμή ανά τεμ. ολογράφως……………………………………………………………….. (…………………. Ευρώ)**

**Δ7. Προστατευτικά Στρώματα**

Υπενδεδυμένα εξωτερικά µε συνθετική δερματίνη αδιάβροχη, υψηλής αντοχής

Εσωτερική επένδυση από ενισχυμένο αφρολέξ πάχους τουλάχιστον 5cm

Η προσφορά θα περιλαμβάνει την μεταφορά και τοποθέτηση.

**Τιμή ανά τεμ. ολογράφως……………………………………………………………….. (…………………. Ευρώ)**

**ΟΜΑΔΑ Ε. Κλιματιστικά Παιδικών Σταθμών**

**Ε1. Κλιματιστικό 24.000 BTU**

Οι τεχνικές απαιτήσεις που πρέπει να πληροί το μηχάνημα είναι οι ακόλουθες:

|  |  |
| --- | --- |
| Τύπος Λειτουργίας | Inverter  |
| Ονομαστική απόδοση (Btu/h) | 24.000  |
| Ψυκτική απόδοση (Btu/h) | 6.141 - 24.225 |
| Θερμική απόδοση (Btu/h) | 5.118 - 29.000 |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A+  |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης  | A+  |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Θερμής Ζώνης | A++  |

|  |  |
| --- | --- |
| Βαθμός ενεργειακής απόδοσης (SEER) | 5.6 |
| Βαθμός θερμικής απόδοσης (SCOP) | 4.0(μεσαία) - 4.9(θερμή) |
| Ψυκτικό Υγρό | R410A  |
| Ιονιστής  | Δεν διαθέτει  |
| Αφύγρανση lt/h r | Διαθέτει  |
| Συνδεσιμότητα | χωρίς Wi-Fi  |
| Ψυκτική Ισχύς | 7.1 kW  |
| Θερμική Ισχύς | 2.9 kW  |
| Κατανάλωση Ενέργειας σε kWh ετησίως (ψύξη) | 441 |
| Κατανάλωση Ενέργειας σε kWh ετησίως (θέρμανση) | 1854 |
| Συνιστάται για Χώρους έως m2 | 55  |
| Επίπεδο Θορύβου σε d b (H/M/L) Εσωτερικής Μονάδας | 33 |
| Ηχητική Ισχύς Εσωτερικής Μονάδας (d b) | 65  |
| Επίπεδο Θορύβου σε d b (H/M/L) Εξωτερικής Μονάδας | 55 |
| Ηχητική Ισχύς Εξωτερικής Μονάδας σε d b | 66 |
| Βάρος σε K g | 13.0(έσω) - 55(έξω) |
| Διαστάσεις σε mm (Υ x Π x Β) | 305 x 923 x 250 |
| Διαστάσεις Εξωτερικής μονάδας σε mm (Υ x Π x Β) | 880 x 840 x 330 |
| Εγγύηση Προμηθευτή  | 3 έτη για τα ηλεκτρικά και μηχανικά μέρη και 7 έτη για τον συμπιεστή  |

Η προσφορά θα περιλαμβάνει την προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση σε όποια κοινωνική δομή υποδειχθεί από το ΝΠΔΔ ΤΕΤΡΆΠΟΛΙΣ του Δήμου Μαραθώνος. Θα περιλαμβάνεται η δαπάνη όλων των υλικών και μικρούλικών και της απαιτούμενης εργασίας για την πλήρη και ασφαλή εγκατάσταση και λειτουργία του σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και την ισχύ της εγγύησης.

**Τιμή ανά τεμ. ολογράφως……………………………………………………………….. (…………………. Ευρώ)**

**Ε2. Κλιματιστικό 9.000 BTU**

Οι τεχνικές απαιτήσεις που πρέπει να πληροί το μηχάνημα είναι οι ακόλουθες:

|  |  |
| --- | --- |
| Τύπος Λειτουργίας | Inverter  |
| Ονομαστική απόδοση (Btu/h) | 9.000  |
| Ψυκτική απόδοση (Btu/h) | 1.535 - 11.945 |
| Θερμική απόδοση (Btu/h) | 1.535 - 12.285 |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | Α++  |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης  | A+  |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Θερμής Ζώνης | A+++  |

|  |  |
| --- | --- |
| Βαθμός ενεργειακής απόδοσης (SEER) | 6.8 |
| Βαθμός θερμικής απόδοσης (SCOP) | 4.0 / 5.1 |
| Ψυκτικό Υγρό | R32  |
| Ιονιστής  | Διαθέτει  |
| Αφύγρανση lt/h r | 0.8 lt  |
| Συνδεσιμότητα | Wi-Fi  |
| Λειτουργία Follow me | check |
| Ψυκτική Ισχύς | 2.7 kW  |
| Θερμική Ισχύς | 2.8 kW  |
| Κατανάλωση Ενέργειας σε kWh ετησίως (ψύξη) | 139 |
| Κατανάλωση Ενέργειας σε kWh ετησίως (θέρμανση) | 910/769 (M.Ζ./Θ.Ζ) |
| Συνιστάται για Χώρους έως m2 | 15  |
| Επίπεδο Θορύβου σε d b (H/M/L) Εσωτερικής Μονάδας | 41/37/35/32/29/26/24 |
| Ηχητική Ισχύς Εσωτερικής Μονάδας (d b) | 55  |
| Επίπεδο Θορύβου σε d b (H/M/L) Εξωτερικής Μονάδας | 50 |
| Ηχητική Ισχύς Εξωτερικής Μονάδας σε d b | 59 |
| Βάρος σε K g | 9 / 27.5 |
| Διαστάσεις σε mm (Υ x Π x Β) | 275 x 790 x 200 |
| Διαστάσεις Εξωτερικής μονάδας σε mm (Υ x Π x Β) | 540 x 776 x 320 |
| Εγγύηση Προμηθευτή  | 2 έτη για τα ηλεκτρικά και μηχανικά μέρη και 5 έτη για τον συμπιεστή  |

Η προσφορά θα περιλαμβάνει την προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση σε όποια κοινωνική δομή υποδειχθεί από το ΝΠΔΔ ΤΕΤΡΆΠΟΛΙΣ του Δήμου Μαραθώνος. Θα περιλαμβάνεται η δαπάνη όλων των υλικών και μικρούλικών και της απαιτούμενης εργασίας για την πλήρη και ασφαλή εγκατάσταση και λειτουργία του σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και την ισχύ της εγγύησης.

**Τιμή ανά τεμ. ολογράφως……………………………………………………………….. (…………………. Ευρώ)**

**Ε3. Κλιματιστικό 12.000 BTU**

Οι τεχνικές απαιτήσεις που πρέπει να πληροί η συσκευή είναι οι ακόλουθες:

|  |  |
| --- | --- |
| Τύπος Λειτουργίας | Inverter  |
| Ονομαστική απόδοση (Btu/h) | 12.000  |
| Ψυκτική απόδοση (Btu/h) | 4.400-13.600 |
| Θερμική απόδοση (Btu/h) | 4.400-16.400 |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | Α++  |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης  | Α++  |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Θερμής Ζώνης | A+++  |

|  |  |
| --- | --- |
| Βαθμός ενεργειακής απόδοσης (SEER) | 6.42 |
| Βαθμός θερμικής απόδοσης (SCOP) | 5.60 |
| Βαθμός ενεργειακής απόδοσης (EER) | 3.43 |
| Βαθμός θερμικής απόδοσης (COP) | 4.02 |
| Ψυκτικό Υγρό | R410A  |
| Ιονιστής  | Δεν διαθέτει  |
| Αφύγρανση lt/h r | Διαθέτει  |
| Συνδεσιμότητα | Wi-Fi  |
| Λειτουργία Follow me | cancel |
| Ψυκτική Ισχύς | 3.5 kW  |
| Θερμική Ισχύς | 4.0 kW  |
| Κατανάλωση Ενέργειας σε kWh ετησίως (ψύξη) | 191 |
| Κατανάλωση Ενέργειας σε kWh ετησίως (θέρμανση) | 340 |
| Συνιστάται για Χώρους έως m2 | 25  |
| Επίπεδο Θορύβου σε d b (H/M/L) Εσωτερικής Μονάδας | 43/27/20 |
| Ηχητική Ισχύς Εσωτερικής Μονάδας (d b) | 58  |
| Επίπεδο Θορύβου σε d b (H/M/L) Εξωτερικής Μονάδας | 46 |
| Ηχητική Ισχύς Εξωτερικής Μονάδας σε d b | 60 |
| Βάρος σε K g | 9/26 |
| Διαστάσεις σε mm (Υ x Π x Β) | 286 x 770 x 225 |
| Διαστάσεις Εξωτερικής μονάδας σε mm (Υ x Π x Β) | 550 x 658 x 275 |
| Εγγύηση Προμηθευτή  | 3 έτη  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Η προσφορά θα περιλαμβάνει την προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση σε όποια κοινωνική δομή υποδειχθεί από το ΝΠΔΔ ΤΕΤΡΆΠΟΛΙΣ του Δήμου Μαραθώνος. Θα περιλαμβάνεται η δαπάνη όλων των υλικών και μικρούλικών και της απαιτούμενης εργασίας για την πλήρη και ασφαλή εγκατάσταση και λειτουργία του σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και την ισχύ της εγγύησης.**Τιμή ανά τεμ. ολογράφως……………………………………………………………….. (…………………. Ευρώ)**  **ΟΜΑΔΑ ΣΤ. Εξοπλισμός Εστίασης Παιδικών Σταθμών****Στ1. Επαγγελματική Κουζίνα**Επαγγελματική κουζίνα ηλεκτρική. Κατασκευή ανοξείδωτη με μεγάλη αντοχή για συνεχή χρήση. Ηλεκτρική κουζίνα με 4 εστίες 30 x 30 cm. Συρτάρι περισυλλογής και φούρνο με ράφι στη μέση. Οι τεχνικές απαιτήσεις που πρέπει να πληροί η συσκευή είναι οι ακόλουθες:ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:80Χ86Χ86cmΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΟΥΡΝΟΥ:2Χ54X68X13cmΙΣΧΥΣ ΦΟΥΡΝΟΥ: 6.5 kwΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΣΧΥΣ: 17.6kwΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΤΙΩΝ: 4Χ(30Χ30)cm.ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ: 3-ΦΑΣΙΚΗΘα φέρει πιστοποίηση CE.Η προσφορά θα περιλαμβάνει την προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση σε όποια κοινωνική δομή υποδειχθεί από το ΝΠΔΔ ΤΕΤΡΆΠΟΛΙΣ του Δήμου Μαραθώνος. Θα περιλαμβάνεται η δαπάνη όλων των υλικών και μικρούλικών και της απαιτούμενης εργασίας για την πλήρη και ασφαλή εγκατάσταση και λειτουργία του σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και την ισχύ της εγγύησης.**Τιμή ανά τεμ. ολογράφως……………………………………………………………….. (…………………. Ευρώ)** **Στ2. Επαγγελματικός Απορροφητήρας**Οι τεχνικές απαιτήσεις που πρέπει να πληροί η συσκευή είναι οι ακόλουθες:**Τεχνικά χαρακτηριστικά**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Τύπος** | **HP** | **Στόμιο Αναρροφ. mm** | **Παροχή m³/h** | **VOLT** | **Moτέρ** |
| Inox | 7,5 | Ø 450 | 16,000 | 400 | 4 πόλων |

**♦ΡΥΘΜΙΣΗ:** Στα 230V, 1400 rpm με REB - 5000W. Στα 400V ρύθμιση με REB - 5 Θέσεων ή με INVERTER Κατασκευή κελύφους και φτερωτής από ανοξείδωτο χάλυβα ειδικού τύπου μεγάλης αντοχής.♦Αναρρόφηση από την μια πλευρά♦Φτερωτή ανοξείδωτη με αραιά πτερύγια τύπου κουταλοειδή.♦Κατάλληλος για απαγωγή οξειδωτικών αερίων και για τοποθέτηση σε διαβρωτική εκρηκτική ατμόσφαιρα, για ψησταριές, εστιατόρια, ξενοδοχεία και λοιπούς χώρους εστίασης καθώς επίσης και για βιοτεχνικούς χώρους.   Δυνατότητα τοποθέτησης σε ηχομονωτικό κιβώτιο. Θα φέρει πιστοποίηση CE.Η προσφορά θα περιλαμβάνει την προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση σε όποια κοινωνική δομή υποδειχθεί από το ΝΠΔΔ ΤΕΤΡΆΠΟΛΙΣ του Δήμου Μαραθώνος. Θα περιλαμβάνεται η δαπάνη όλων των υλικών και μικρούλικών και της απαιτούμενης εργασίας για την πλήρη και ασφαλή εγκατάσταση και λειτουργία του σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και την ισχύ της εγγύησης.**Τιμή ανά τεμ. ολογράφως……………………………………………………………….. (…………………. Ευρώ)** **ΟΜΑΔΑ Ζ. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ****Ζ1. Νιπτήρες παιδικοί**Νιπτήρας κρεμαστός πορσελάνηςειδικής επίστρωσης,. ·         Διαστάσεων 38x31x16,5 cm.·         Πορσελάνη **NANO-SELF** **CLEANING** (Αυτοκαθαριζόμενο)·         Κατάλληλος για παιδικούς σταθμούς, σχολεία και οικείες·Η προσφορά θα περιλαμβάνει την προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση σε όποια κοινωνική δομή υποδειχθεί από το ΝΠΔΔ ΤΕΤΡΆΠΟΛΙΣ του Δήμου Μαραθώνος. Θα περιλαμβάνεται η δαπάνη όλων των υλικών και μικρούλικών και της απαιτούμενης εργασίας για την πλήρη και ασφαλή εγκατάσταση και λειτουργία του σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και την ισχύ της εγγύησης . Θα φέρει σήμανση CE.  **Τιμή ανά τεμ. ολογράφως……………………………………………………………….. (…………………. Ευρώ)**  **Ζ2. Λεκανάκια WC Π.Σ.** Λεκανάκι χαμηλής πίεσης, παιδικό για WC Παιδικών Σταθμών , από πορσελάνη , με κάλυμμα soft close, καζανάκι και μηχανισμό. **Διαστάσεις:** 56x32 cmΗ προσφορά θα περιλαμβάνει την προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση σε όποια κοινωνική δομή υποδειχθεί από το ΝΠΔΔ ΤΕΤΡΆΠΟΛΙΣ του Δήμου Μαραθώνος. Θα περιλαμβάνεται η δαπάνη όλων των υλικών και μικρούλικών και της απαιτούμενης εργασίας για την πλήρη και ασφαλή εγκατάσταση και λειτουργία του σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και την ισχύ της εγγύησης . Θα φέρει σήμανση CE.  **Τιμή ανά τεμ. ολογράφως……………………………………………………………….. (…………………. Ευρώ)** **Ζ3. Ντουζιέρες Π.Σ.**  Ντουζιέρα πορσελάνης για Π.Σ. με τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά:* Ενδεικτικές Διαστάσεις: 72x72x9cm
* Υψηλής ποιότητας υαλώδης πορσελάνη
* Θα συμπεριλαμβάνεται βαλβίδα σιφονιού
* Εξαιρετικά υψηλής ποιότητας αντιολισθητική επιφάνεια

Η προσφορά θα περιλαμβάνει την προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση σε όποια κοινωνική δομή υποδειχθεί από το ΝΠΔΔ ΤΕΤΡΆΠΟΛΙΣ του Δήμου Μαραθώνος. Θα περιλαμβάνεται η δαπάνη όλων των υλικών και μικρούλικών και της απαιτούμενης εργασίας για την πλήρη και ασφαλή εγκατάσταση με τα δίκτυα και λειτουργία του σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και την ισχύ της εγγύησης . Θα φέρει σήμανση CE.  **Τιμή ανά τεμ. ολογράφως……………………………………………………………….. (…………………. Ευρώ)** **Νέα Μάκρη ………………..****Ο Προσφέρων**  |