|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| GR_logo_DM_BW  **ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  **ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**  **ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ**  Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ & ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | **ΕΡΓΟ:**  **χρηματοδοτηση :** | **Προμήθεια ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Δομών κοινωνικής φροντίδας Δήμου Μαραθώνος**  **Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Αττική” 2014-2020στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας "10 – Ανάπτυξη – Αναβάθμιση στοχευμένων κοινωνικών υποδομών και υποδομών υγείας"** |
| **Φορέας:** | | **Δήμος Μαραθώνος** |
| **Προϋπολογισμός:** | | **6.000,00 Ευρώ ΜΕ Φ.Π.Α.** |

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **α/α** | **Περιγραφή Ειδών** | **Ποσότητα** | **Μονάδα** | **Τιμή** |  |
| **ΟΜΑΔΑΣ Ε** | **Μονάδας** | **ΣΥΝΟΛΟ** |
| **"ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ"** | **(€)** | **(€)** |
| CPV : 42512000 | *(χωρίς ΦΠΑ)* |  |
| **Ε1.** | Κλιματιστικά 24.000 BTU | 4 | τεμάχιο |  |  |
| **Ε2.** | Κλιματιστικά 9.000 BTU | 1 | τεμάχιο |  |  |
| **Ε3.** | Κλιματιστικά 12.000 BTU | 1 | τεμάχιο |  |  |
| **ΣΥΝΟΛΟ** | | | | |  |
| **Φ.Π.Α 24%** | | | | |  |
| **ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ** | | | | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **Νέα Μάκρη ………………..**  **Ο Προσφέρων** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| GR_logo_DM_BW  **ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  **ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**  **ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ**  Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ & ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | **ΕΡΓΟ:**  **χρηματοδοτηση :** | **Προμήθεια ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Δομών κοινωνικής φροντίδας Δήμου Μαραθώνος**  **Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Αττική” 2014-2020στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας "10 – Ανάπτυξη – Αναβάθμιση στοχευμένων κοινωνικών υποδομών και υποδομών υγείας"** |
| **Φορέας:** | | **Δήμος Μαραθώνος** |
| **Προϋπολογισμός:** | | **6.000,00 Ευρώ ΜΕ Φ.Π.Α.** |

**ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**ΟΜΑΔΑ Ε. Κλιματιστικά Παιδικών Σταθμών**

**Ε1. Κλιματιστικό 24.000 BTU**

Οι τεχνικές απαιτήσεις που πρέπει να πληροί το μηχάνημα είναι οι ακόλουθες:

|  |  |
| --- | --- |
| Τύπος Λειτουργίας | Inverter |
| Ονομαστική απόδοση (Btu/h) | 24.000 |
| Ψυκτική απόδοση (Btu/h) | 6.141 - 24.225 |
| Θερμική απόδοση (Btu/h) | 5.118 - 29.000 |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A+ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης | A+ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Θερμής Ζώνης | A++ |

|  |  |
| --- | --- |
| Βαθμός ενεργειακής απόδοσης (SEER) | 5.6 |
| Βαθμός θερμικής απόδοσης (SCOP) | 4.0(μεσαία) - 4.9(θερμή) |
| Ψυκτικό Υγρό | R410A |
| Ιονιστής | Δεν διαθέτει |
| Αφύγρανση lt/h r | Διαθέτει |
| Συνδεσιμότητα | χωρίς Wi-Fi |
| Ψυκτική Ισχύς | 7.1 kW |
| Θερμική Ισχύς | 2.9 kW |
| Κατανάλωση Ενέργειας σε kWh ετησίως (ψύξη) | 441 |
| Κατανάλωση Ενέργειας σε kWh ετησίως (θέρμανση) | 1854 |
| Συνιστάται για Χώρους έως m2 | 55 |
| Επίπεδο Θορύβου σε d b (H/M/L) Εσωτερικής Μονάδας | 33 |
| Ηχητική Ισχύς Εσωτερικής Μονάδας (d b) | 65 |
| Επίπεδο Θορύβου σε d b (H/M/L) Εξωτερικής Μονάδας | 55 |
| Ηχητική Ισχύς Εξωτερικής Μονάδας σε d b | 66 |
| Βάρος σε K g | 13.0(έσω) - 55(έξω) |
| Διαστάσεις σε mm (Υ x Π x Β) | 305 x 923 x 250 |
| Διαστάσεις Εξωτερικής μονάδας σε mm (Υ x Π x Β) | 880 x 840 x 330 |
| Εγγύηση Προμηθευτή | 3 έτη για τα ηλεκτρικά και μηχανικά μέρη και 7 έτη για τον συμπιεστή |

Η προσφορά θα περιλαμβάνει την προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση σε όποια κοινωνική δομή υποδειχθεί από το ΝΠΔΔ ΤΕΤΡΆΠΟΛΙΣ του Δήμου Μαραθώνος. Θα περιλαμβάνεται η δαπάνη όλων των υλικών και μικρούλικών και της απαιτούμενης εργασίας για την πλήρη και ασφαλή εγκατάσταση και λειτουργία του σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και την ισχύ της εγγύησης.

**Τιμή ανά τεμ. ολογράφως……………………………………………………………….. (…………………. Ευρώ)**

**Ε2. Κλιματιστικό 9.000 BTU**

Οι τεχνικές απαιτήσεις που πρέπει να πληροί το μηχάνημα είναι οι ακόλουθες:

|  |  |
| --- | --- |
| Τύπος Λειτουργίας | Inverter |
| Ονομαστική απόδοση (Btu/h) | 9.000 |
| Ψυκτική απόδοση (Btu/h) | 1.535 - 11.945 |
| Θερμική απόδοση (Btu/h) | 1.535 - 12.285 |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | Α++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης | A+ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Θερμής Ζώνης | A+++ |

|  |  |
| --- | --- |
| Βαθμός ενεργειακής απόδοσης (SEER) | 6.8 |
| Βαθμός θερμικής απόδοσης (SCOP) | 4.0 / 5.1 |
| Ψυκτικό Υγρό | R32 |
| Ιονιστής | Διαθέτει |
| Αφύγρανση lt/h r | 0.8 lt |
| Συνδεσιμότητα | Wi-Fi |
| Λειτουργία Follow me | check |
| Ψυκτική Ισχύς | 2.7 kW |
| Θερμική Ισχύς | 2.8 kW |
| Κατανάλωση Ενέργειας σε kWh ετησίως (ψύξη) | 139 |
| Κατανάλωση Ενέργειας σε kWh ετησίως (θέρμανση) | 910/769 (M.Ζ./Θ.Ζ) |
| Συνιστάται για Χώρους έως m2 | 15 |
| Επίπεδο Θορύβου σε d b (H/M/L) Εσωτερικής Μονάδας | 41/37/35/32/29/26/24 |
| Ηχητική Ισχύς Εσωτερικής Μονάδας (d b) | 55 |
| Επίπεδο Θορύβου σε d b (H/M/L) Εξωτερικής Μονάδας | 50 |
| Ηχητική Ισχύς Εξωτερικής Μονάδας σε d b | 59 |
| Βάρος σε K g | 9 / 27.5 |
| Διαστάσεις σε mm (Υ x Π x Β) | 275 x 790 x 200 |
| Διαστάσεις Εξωτερικής μονάδας σε mm (Υ x Π x Β) | 540 x 776 x 320 |
| Εγγύηση Προμηθευτή | 2 έτη για τα ηλεκτρικά και μηχανικά μέρη και 5 έτη για τον συμπιεστή |

Η προσφορά θα περιλαμβάνει την προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση σε όποια κοινωνική δομή υποδειχθεί από το ΝΠΔΔ ΤΕΤΡΆΠΟΛΙΣ του Δήμου Μαραθώνος. Θα περιλαμβάνεται η δαπάνη όλων των υλικών και μικρούλικών και της απαιτούμενης εργασίας για την πλήρη και ασφαλή εγκατάσταση και λειτουργία του σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και την ισχύ της εγγύησης.

**Τιμή ανά τεμ. ολογράφως……………………………………………………………….. (…………………. Ευρώ)**

**Ε3. Κλιματιστικό 12.000 BTU**

Οι τεχνικές απαιτήσεις που πρέπει να πληροί η συσκευή είναι οι ακόλουθες:

|  |  |
| --- | --- |
| Τύπος Λειτουργίας | Inverter |
| Ονομαστική απόδοση (Btu/h) | 12.000 |
| Ψυκτική απόδοση (Btu/h) | 4.400-13.600 |
| Θερμική απόδοση (Btu/h) | 4.400-16.400 |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | Α++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης | Α++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Θερμής Ζώνης | A+++ |

|  |  |
| --- | --- |
| Βαθμός ενεργειακής απόδοσης (SEER) | 6.42 |
| Βαθμός θερμικής απόδοσης (SCOP) | 5.60 |
| Βαθμός ενεργειακής απόδοσης (EER) | 3.43 |
| Βαθμός θερμικής απόδοσης (COP) | 4.02 |
| Ψυκτικό Υγρό | R410A |
| Ιονιστής | Δεν διαθέτει |
| Αφύγρανση lt/h r | Διαθέτει |
| Συνδεσιμότητα | Wi-Fi |
| Λειτουργία Follow me | cancel |
| Ψυκτική Ισχύς | 3.5 kW |
| Θερμική Ισχύς | 4.0 kW |
| Κατανάλωση Ενέργειας σε kWh ετησίως (ψύξη) | 191 |
| Κατανάλωση Ενέργειας σε kWh ετησίως (θέρμανση) | 340 |
| Συνιστάται για Χώρους έως m2 | 25 |
| Επίπεδο Θορύβου σε d b (H/M/L) Εσωτερικής Μονάδας | 43/27/20 |
| Ηχητική Ισχύς Εσωτερικής Μονάδας (d b) | 58 |
| Επίπεδο Θορύβου σε d b (H/M/L) Εξωτερικής Μονάδας | 46 |
| Ηχητική Ισχύς Εξωτερικής Μονάδας σε d b | 60 |
| Βάρος σε K g | 9/26 |
| Διαστάσεις σε mm (Υ x Π x Β) | 286 x 770 x 225 |
| Διαστάσεις Εξωτερικής μονάδας σε mm (Υ x Π x Β) | 550 x 658 x 275 |
| Εγγύηση Προμηθευτή | 3 έτη |

|  |
| --- |
| Η προσφορά θα περιλαμβάνει την προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση σε όποια κοινωνική δομή υποδειχθεί από το ΝΠΔΔ ΤΕΤΡΆΠΟΛΙΣ του Δήμου Μαραθώνος. Θα περιλαμβάνεται η δαπάνη όλων των υλικών και μικρούλικών και της απαιτούμενης εργασίας για την πλήρη και ασφαλή εγκατάσταση και λειτουργία του σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και την ισχύ της εγγύησης.  **Τιμή ανά τεμ. ολογράφως……………………………………………………………….. (…………………. Ευρώ)**  **Νέα Μάκρη ………………..**  **Ο Προσφέρων** |