|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| GR_logo_DM_BW**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ****ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ****ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ**Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ & ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | **ΕΡΓΟ:****χρηματοδοτηση :** | **Προμήθεια ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Δομών κοινωνικής φροντίδας Δήμου Μαραθώνος****Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Αττική” 2014-2020στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας "10 – Ανάπτυξη – Αναβάθμιση στοχευμένων κοινωνικών υποδομών και υποδομών υγείας"**  |
| **Φορέας:** | **Δήμος Μαραθώνος** |
| **Προϋπολογισμός:** | **12.860,00 Ευρώ ΜΕ Φ.Π.Α.** |

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **α/α** | **Περιγραφή Ειδών**  | **Ποσότητα** | **Μονάδα** | **Τιμή** |  |
| **ΟΜΑΔΑΣ Γ** | **Μονάδας** | **ΣΥΝΟΛΟ** |
| **«ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ»** | **(€)** | **(€)** |
|  CPV : 39710000 | *(χωρίς ΦΠΑ)* |  |
| **Γ1.** | Ψυγείο 329lt οικιακού τύπου για ΠΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ | 1 | τεμάχιο |  |  |
| **Γ2.** | Καταψύκτης (ΚΑΠΗ Νέας Μάκρης) | 1 | τεμάχιο |  |  |
| **Γ3.** | Ψυγείο 401lt οικιακού τύπου για ΠΣ Νέας Μάκρης | 1 | τεμάχιο |  |  |
| **ΣΥΝΟΛΟ** |  |
| **Φ.Π.Α 24%** |  |
| **ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ** |  |
| **α/α** | **Περιγραφή Ειδών**  | **Ποσότητα** | **Μονάδα** | **Τιμή** |  |
| **ΟΜΑΔΑΣ ΣΤ** | **Μονάδας** | **ΣΥΝΟΛΟ** |
| **ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ** | **(€)** | **(€)** |
|  CPV : 39710000 | *(χωρίς ΦΠΑ)* |  |
| **ΣΤ1.** | Επαγγελματική Κουζίνα | 2 | τεμάχιο |  |  |
| **ΣΤ2.** | Απορροφητήρας επαγγελματικός | 2 | τεμάχιο |  |  |
| **ΣΥΝΟΛΟ** |  |
| **Φ.Π.Α 24%** |  |
|  |  |  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ |  |
| ΦΠΑ 24% |  |
| ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ |   |   |   |   |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **Νέα Μάκρη ………………..****Ο Προσφέρων** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| GR_logo_DM_BW**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ****ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ****ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ**Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ & ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | **ΕΡΓΟ:****χρηματοδοτηση :** | **Προμήθεια ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Δομών κοινωνικής φροντίδας Δήμου Μαραθώνος****Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Αττική” 2014-2020στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας "10 – Ανάπτυξη – Αναβάθμιση στοχευμένων κοινωνικών υποδομών και υποδομών υγείας"**  |
| **Φορέας:** | **Δήμος Μαραθώνος** |
| **Προϋπολογισμός:** | **12.860,00 Ευρώ ΜΕ Φ.Π.Α.** |

**ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

**ΟΜΑΔΑ Γ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ**

**Γ1. Ψυγείο Οικιακού Τύπου 329 lt για ΠΣ Πολυτέκνων**

Οι τεχνικές προδιαγραφές του έχουν ως εξής :

|  |  |
| --- | --- |
| Τύπος Ψύξης | Full No Frost  |
| Διαστάσεις σε cm (Υ x Π x Β) | 186 x 60 x 66 |
| Ενεργειακή Κλάση | A++  |
| Χωρητικότητα σε lt (Μικτή) | 329 |
| Χρώμα | Inox  |
| Οθόνη Ενδείξεων  | Διαθέτει  |
| Χωρητικότητα σε lt (κατάψυξη) | 87 |

|  |  |
| --- | --- |
| Χωρητικότητα σε lt (συντήρηση)  | 215 |
| Ύψος σε (m) | 1.86  |
| Πλάτος | 60 cm  |
| Ζώνη Κλίματος | SN-T  |
| Ηλεκτρονικός Θερμοστάτης  | Διαθέτει  |
| Αριθμός Ραφιών (συντήρηση)  | 4  |
| Μπουκαλοθήκη  | Στην πόρτα  |
| Μοτέρ | 1  |
| Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας | 235 kWh  |
| Επίπεδο Θορύβου | 42 d b  |
| Δυνατότητα Αλλαγής Φοράς Πόρτας  | Υποστηρίζεται  |
| Επιπλέον | MultiBox: διάφανο συρτάρι ιδανικό για την διατήρηση φρέσκων φρούτων και λαχανικών. Multi Air flow για ομοιόμορφη κατανομή της ψύξης. Air fresh filter. Εσωτερικός φωτισμός Led |
| Βάρος σε K g | 62 |
| Εγγύηση Προμηθευτή  | 2 έτη  |

Η προσφερόμενη τιμή μονάδας χρειάζεται να περιλαμβάνει την προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και σύνδεση μετά των απαραίτητων υλικών και μικρούλικών σύνδεσης και της απαραίτητης εργασίας, ώστε το προς προμήθεια είδος να παραδοθεί σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

**Τιμή ανά τεμ. ολογράφως……………………………………………………………….. (…………………. Ευρώ)**

**Γ2. Καταψύκτης (ΚΑΠΗ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ)**

Οι τεχνικές προδιαγραφές του έχουν ως εξής :

|  |  |
| --- | --- |
| Κατηγορία  | Μπαούλο  |
| Διαστάσεις σε cm (Υ x Π x Β) | 87.6 x 161.1 x 66.5 |
| Ενεργειακή Κλάση | Α+++  |
| Μικτή Χωρητικότητα | 335 lt  |
| Οθόνη Ενδείξεων  | Δεν διαθέτει  |
| Χρώμα | Λευκό  |
| Δυνατότητα Ψύξης | 20 k g/24 h  |

|  |  |
| --- | --- |
| Αριθμός Καλαθιών  | 4  |
| Αριθμός συρταριών  | Δε φέρει συρτάρια  |
| Ύψος σε (m) | 0.876  |
| Πλάτος  | 161.1 cm  |
| Ειδοποίηση για Υψηλές Θερμοκρασίες  | Διαθέτει  |
| Διατήρηση Σταθερής Θερμοκρασίας σε Περίπτωση Διακοπής Ρεύματος  | Διαθέτει  |
| Ζώνη Κλίματος | SN-N-ST-T  |
| Εσωτερικός Φωτισμός  | Διαθέτει  |
| Ενδείκνυται για | Οικιακή χρήση  |
| Επίπεδο Θορύβου | 44 d b  |
| Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας | 150 kWh  |
| Επιπλέον | Κλειδαριά, Αποχέτευση, Ρόδες για εύκολή μετακίνηση, Βαλβίδα εξισορρόπησης πίεσης για εύκολο άνοιγμα |
| Βάρος σε K g | 64.36 |
| Εγγύηση Προμηθευτή  | 2 έτη  |

Η προσφερόμενη τιμή μονάδας χρειάζεται να περιλαμβάνει την προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και σύνδεση μετά των απαραίτητων υλικών και μικρούλικών σύνδεσης και της απαραίτητης εργασίας, ώστε το προς προμήθεια είδος να παραδοθεί σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

**Τιμή ανά τεμ. ολογράφως……………………………………………………………….. (…………………. Ευρώ)**

**Γ3. Ψυγείο οικιακού τύπου 401 lt για ΠΣ Νέας Μάκρης**

Οι τεχνικές προδιαγραφές της έχουν ως εξής :

|  |  |
| --- | --- |
| Τύπος Ψύξης | Full No Frost  |
| Διαστάσεις σε cm (Υ x Π x Β) | 185 x 70 x 63 |
| Χωρητικότητα σε lt (Μικτή) | 401 |
| Ενεργειακή Κλάση | A+  |
| Χρώμα | Inox  |
| Χωρητικότητα σε lt (συντήρηση)  | 291 |
| Χωρητικότητα σε lt (κατάψυξη) | 78 |

|  |  |
| --- | --- |
| Ύψος σε (m) | 1.85  |
| Οθόνη Ενδείξεων  |   |
| Πλάτος | 70 cm  |
| Μοτέρ | 1  |
| Ζώνη Κλίματος | SN-T  |
| Ηλεκτρονικός Θερμοστάτης  | Διαθέτει  |
| Αριθμός Ραφιών (συντήρηση)  | 5  |
| Μπουκαλοθήκη  | Σε ράφι  |
| Δυνατότητα Αλλαγής Φοράς Πόρτας  | Υποστηρίζεται  |
| Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας σε kWh | 359 kWh  |
| Μηχανισμός για Παγάκια | Διαθέτει  |
| Ενδείκνυται για | Οικιακή χρήση  |
| Επίπεδο Θορύβου | 43 db  |
| Επιπλέον | Εσωτερικός φωτισμός LED |
| Βάρος σε Kg | 82 |
| Εγγύηση Προμηθευτή  | 2 έτη  |

Η προσφερόμενη τιμή μονάδας χρειάζεται να περιλαμβάνει την προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και σύνδεση μετά των απαραίτητων υλικών και μικρούλικών σύνδεσης και της απαραίτητης εργασίας, ώστε το προς προμήθεια είδος να παραδοθεί σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

**Τιμή ανά τεμ. ολογράφως……………………………………………………………….. (…………………. Ευρώ)**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΟΜΑΔΑ ΣΤ. Εξοπλισμός Εστίασης Παιδικών Σταθμών****Στ1. Επαγγελματική Κουζίνα**Επαγγελματική κουζίνα ηλεκτρική. Κατασκευή ανοξείδωτη με μεγάλη αντοχή για συνεχή χρήση. Ηλεκτρική κουζίνα με 4 εστίες 30 x 30 cm. Συρτάρι περισυλλογής και φούρνο με ράφι στη μέση. Οι τεχνικές απαιτήσεις που πρέπει να πληροί η συσκευή είναι οι ακόλουθες:ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:80Χ86Χ86cmΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΟΥΡΝΟΥ:2Χ54X68X13cmΙΣΧΥΣ ΦΟΥΡΝΟΥ: 6.5 kwΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΣΧΥΣ: 17.6kwΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΤΙΩΝ: 4Χ(30Χ30)cm.ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ: 3-ΦΑΣΙΚΗΘα φέρει πιστοποίηση CE.Η προσφορά θα περιλαμβάνει την προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση σε όποια κοινωνική δομή υποδειχθεί από το ΝΠΔΔ ΤΕΤΡΆΠΟΛΙΣ του Δήμου Μαραθώνος. Θα περιλαμβάνεται η δαπάνη όλων των υλικών και μικρούλικών και της απαιτούμενης εργασίας για την πλήρη και ασφαλή εγκατάσταση και λειτουργία του σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και την ισχύ της εγγύησης.**Τιμή ανά τεμ. ολογράφως……………………………………………………………….. (…………………. Ευρώ)** **Στ2. Επαγγελματικός Απορροφητήρας**Οι τεχνικές απαιτήσεις που πρέπει να πληροί η συσκευή είναι οι ακόλουθες:**Τεχνικά χαρακτηριστικά**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Τύπος** | **HP** | **Στόμιο Αναρροφ. mm** | **Παροχή m³/h** | **VOLT** | **Moτέρ** |
| Inox | 7,5 | Ø 450 | 16,000 | 400 | 4 πόλων |

**♦ΡΥΘΜΙΣΗ:** Στα 230V, 1400 rpm με REB - 5000W. Στα 400V ρύθμιση με REB - 5 Θέσεων ή με INVERTER Κατασκευή κελύφους και φτερωτής από ανοξείδωτο χάλυβα ειδικού τύπου μεγάλης αντοχής.♦Αναρρόφηση από την μια πλευρά♦Φτερωτή ανοξείδωτη με αραιά πτερύγια τύπου κουταλοειδή.♦Κατάλληλος για απαγωγή οξειδωτικών αερίων και για τοποθέτηση σε διαβρωτική εκρηκτική ατμόσφαιρα, για ψησταριές, εστιατόρια, ξενοδοχεία και λοιπούς χώρους εστίασης καθώς επίσης και για βιοτεχνικούς χώρους.   Δυνατότητα τοποθέτησης σε ηχομονωτικό κιβώτιο. Θα φέρει πιστοποίηση CE.Η προσφορά θα περιλαμβάνει την προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση σε όποια κοινωνική δομή υποδειχθεί από το ΝΠΔΔ ΤΕΤΡΆΠΟΛΙΣ του Δήμου Μαραθώνος. Θα περιλαμβάνεται η δαπάνη όλων των υλικών και μικρούλικών και της απαιτούμενης εργασίας για την πλήρη και ασφαλή εγκατάσταση και λειτουργία του σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και την ισχύ της εγγύησης.**Τιμή ανά τεμ. ολογράφως……………………………………………………………….. (…………………. Ευρώ)** **Νέα Μάκρη ………………..****Ο Προσφέρων**  |