ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Μάκρη 21/12/2017

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ αρ. πρωτ. ΔΥ

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Προς

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Τμήμα Προμηθειών

**ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΣΑΡΩΤΩΝ HALO SCANNER**

για τη χρήση ταυτοποίησης δεσποζόμενων και αδέσποτων ζώων της περιοχής δήμου Μαραθώνος

Συμβατό με τα πρότυπα ROHS, CE και ISO 11784

- Διαστάσεις: 135mm diameter x 33mm

- Βάρος 163g

- Σκαναρίσματα ανά φόρτιση: 1000 (υπολογίζονται 8 δευτερόλεπτα ανά σκανάρισμα). Αν μείνει αχρησιμοποίητο τότε η μπαταρία αποφορτίζεται.

- Μπαταρία: εσωτερική επαναφορτιζόμενη λιθίου

- Επαναφόρτιση με USB σε σύνδεση με laptop ή PC ή αντάπτορα αυτοκινήτου.

- Χρόνος φόρτισης: 3,5 ώρες

- Ανιχνεύει τσιπάκια FDX-B και FDX-A (FECAVA)

- Θερμοκρασία λειτουργίας: 0°C to 50°C

- Οθόνη 2 γραμμών και 16 χαρακτήρων

- Ήχος ειδοποίησης

- Λειτουργία: απλώς πατήστε το πλήκτρο για να ξεκινήσει το σκανάρισμα.

Κλείνει αυτόματα έπειτα από 50 sec.

- Επικοινωνία: μέσω USB (μόνο WINDOWS 98 και άνω)

- Χώρα κατασκευής: Μεγάλη Βρετανία

- Διαθέσιμα χρώματα: White, Black, Pink, Blue, Green

- Χρόνος εγγύησης: 1 έτος

- Περιλαμβάνονται καλώδιο usb και οδηγίες χρήσης

Το κόστος για την προμήθεια και των δύο συσκευών ανέρχεται στο ποσό των 200,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ

ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΧΑΤΖΗΓΑΒΡΙΗΛ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ