ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ



|  |  |
| --- | --- |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΞΥΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΩΝ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021 |
| ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ |
| ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ |
| Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |
|  | ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 28 / 2021 |
|  | ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ |
|  | ΠΡΟΥΠΟΛ: 52.907,66 πλέον ΦΠΑ – ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Της επιχείρησης ………………………………………………, με έδρα στ ……………..………...., οδός …………………………………………., αριθμός ………, τηλέφωνο …………………., fax …………….

ΟΜΑΔΑ Α

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| α/α | ΕΙΔΟΣ | Μονάδα μέτρησης | Ποσότητα | Τιμή μονάδας | ΔΑΠΑΝΗ (€) |
| CPV 44111000-1 | | | | | |
| 1 | Σύνθετη ξυλεία 6,00μ μήκος, 0,20μ πλάτος και 0,10μ πάχος | ΤΜΧ | 42 |  |  |
| 2 | Τάβλες ξηραντηρίου ξυλείας 4,20μ μήκος, 0,12μ πλάτοςι και 0,02μ πάχος. | ΤΜΧ | 450 |  |  |
| 3 | Καδρόνια ξηραντηρίου ξυλείας 4,00μ μήκος, 0,045μ πλάτος και 0,045μ πάχος | ΤΜΧ | 120 |  |  |
| 4 | Λατάκια 3,00μ μήκος, 0,075μ πλάτος και 0,075μ πάχος | ΤΜΧ | 80 |  |  |
| 5 | Ξυλεία πεύκης ξηραντηρίου διαστάσεων 1,80μ μήκος, 0,20μ πλάτος και 0,045μ πάχος για κατασκευή ξύλινων πάγκων εξωτερικού χώρου. | ΤΜΧ | 20 |  |  |
| 6 | Ξυλεία πεύκης ξηραντηρίου διαστάσεων 1,80μ μήκος, 0,15μ πλάτος και 0,045μ πάχος για κατασκευή ξύλινων πάγκων εξωτερικού χώρου | ΤΜΧ | 90 |  |  |
| 7 | Ξυλεία πεύκης ξηραντηρίου διαστάσεων 1,90μ μήκος, 0,15μ πλάτος και 0,045μ πάχος για κατασκευή ξύλινων πάγκων εξωτερικού χώρου | ΤΜΧ | 60 |  |  |
| 8 | Ξυλεία πεύκης ξηραντηρίου διαστάσεων 1,60μ μήκος, 0,045μ πλάτος και 0,005μ πάχος για κατασκευή ξύλινων πάγκων εξωτερικού χώρου | ΤΜΧ | 100 |  |  |
| 9 | Ξυλεία πεύκης ξηραντηρίου διαστάσεων 1,70μ μήκος, 0,045μ πλάτος και 0,015μ πάχος για κατασκευή ξύλινων πάγκων εξωτερικού χώρου | ΤΜΧ | 40 |  |  |
| 10 | Ορειχάλκινες γωνιές 0,07μ x 0,07μ και 0,10μ x 0,10μ | ΤΜΧ | 60 |  |  |
| 11 | Στριφώνια εξάγωνα | ΤΜΧ | 200 |  |  |
| 12 | Μεταλλικές βάσεις βαρέως τύπου 0,08μ x 0,08μ και μήκους 0,30μ | ΤΜΧ | 80 |  |  |
| 13 | Μεταλλικές βάσεις βαρέως τύπου 0,08μ x 0,08μ και μήκους 0,50μ | ΤΜΧ | 80 |  |  |
| 14 | Στριφώνια ορειχάλκινα μήκους 0,05μ | ΤΜΧ | 200 |  |  |
| ΞΥΛΙΝΗ ΡΑΜΠΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑμΕΑ | | | | | |
| 4 | Λατάκια 3,00μ μήκος, 0,075μ πλάτος και 0,075μ πάχος | ΤΜΧ | 30 |  |  |
| 13 | Μεταλλικές βάσεις βαρέως τύπου 0,08μ x 0,08μ και μήκους 0,50μ | ΤΜΧ | 35 |  |  |
|  | | | ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ Α | |  |
| ΦΠΑ 24% | |  |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | |  |

ΟΜΑΔΑ Β

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| α/α | ΕΙΔΟΣ | Μονάδα μέτρησης | Ποσότητα | Τιμή μονάδας | ΔΑΠΑΝΗ (€) |
| CPV 34928400-2 | | | | | |
| 1 | Κινητός διάδρομος πρόσβασης ΑΜΕΑ | Μ.Μ. | 200 |  |  |
| 2 | Πίνακες ανακοινώσεων | ΤΜΧ | 3 |  |  |
| 3 | Ξύλινες πινακίδες οριοθέτησης ακτής | ΤΜΧ | 6 |  |  |
| 4 | Ενδεικτικές πινακίδες ξύλινες πινακίδες με βέλη | ΤΜΧ | 3 |  |  |
| 5 | Διπλές ντουζιέρες | ΤΜΧ | 3 |  |  |
| 6 | Πινακίδες – Σημείο Δειγματοληψίας | ΤΜΧ | 3 |  |  |
| 7 | Ξύλινα καλαθάκια παραλίας | ΤΜΧ | 6 |  |  |
| 8 | Σημεία ναυαγοσωστικών εφοδίων | ΤΜΧ | 3 |  |  |
| 9 | Ιστοί γαλάζιας σημαίας | ΤΜΧ | 9 |  |  |
| 10 | Ξύλινοι κάδοι ανακύκλωσης για τουλάχιστον 3 είδη (π.χ. χαρτί, γυαλί, αλουμίνιο) | ΤΜΧ | 9 |  |  |
| ΞΥΛΙΝΗ ΡΑΜΠΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑμΕΑ | | | | | |
| 1 | Κινητός διάδρομος πρόσβασης ΑΜΕΑ | Μ.Μ. | 25 |  |  |
|  | | | ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ Β | |  |
| ΦΠΑ 24% | |  |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | |  |

Ο κάθε προμηθευτής μπορεί να συμμετάσχει σε μια ή περισσότερες ομάδες.

ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ / /2021

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ